**农机合作社岗位安全操作规程清单**

| **序号** | **岗位** | **具体操作规程清单** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **农机驾驶操作** | **1.拖拉机、联合收割机作业要挂牌持证。**  **2.按照合作社要求，参加安全培训学习，对机具性能和安全注意事项应知应会。**  **3.机具作业前，按照合作社要求，检查机具安全技术状况，检修前要切断动力。**  **4.作业中，始终注重安全，严格按操作规程操作，严格执行生产作业“五不准”要求；田间转移过埂、过沟、上下坡，应低速慢行防侧翻；转弯、倒车时，应仔细观察周围，确认安全方可进行；道路转移（运），通过人员密集区，要减速慢行安全通过；发现机具运转异常，要切断动力检查。**  **5.发现不安全隐患，立即向安全管理负责人报告。**  **6.机具作业后，按要求将机具停入库棚，进行必要检查，确保安全。烘干机等固定场所作业完毕后，要关闭电源，进行必要安全检查，离开后锁好门窗。**  **7.发生事故时，保护现场，立即向安全管理负责人报告，按照安全管理负责人要求做好相关处置工作。**  **8.……。** |
|  | **农机具检修操作** | **1．检修前务必切断动力源。**  **2.按农机构造的不同，预先考虑好操作程序，以免先后倒置。**  **3．拆卸时，应从外到内。从上到下地进行。**  **4．操作时应使用专用工具，禁止用锤子直接在零件上敲击。**  **5．要弄清零件的回松方向，对精密零件宜小心操作。如：丝杆长轴零件须用绳索吊起，用布包好、以防弯曲变形和损坏。**  **6．拆下的零部件，应按要求依次放置于木架上、木箱或零件盘内，不得置于地上，以防碰坏、锈蚀。**  **7.拆下的零件应尽量按原结构套在一起，如轴、齿轮、螺钉、垫片、定位销等。**  **8．对成套加工或不能互换的零件，拆卸前作好记号，并用绳索穿起，以免搞混：如齿轮组、气门与气门座、油管接头等，且阀上的零件应塞在原阀体内。**  **9.对不需修理而仍然能使用的零件，不应拆散和乱放，如花键与齿轮、轴与轴承等。**  **10．为方便检查零件，拆下的零件应进行必要的清洗，然后涂上机油，以防锈蚀。**  **………………** |