重大安全风险点汇总清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 主要风险概述 | 关键控制指标 | 责任人 | | | 备注 |
| 班组级 | 部门（车间）级 | 公司级 |
| LNG储罐 | 储罐超压损坏、负压失稳、冒罐导致LNG泄漏，引发火灾爆炸事故。 | 1.×× mm＜储罐液位＜×× mm  2.×× kPa＜储罐气相压力＜×× kPa  3.可燃气体报警「报警范围（0~100）%，一级报警25%LEL，二级报警50%LEL」  ...... | 当班班长 | 部门经理 | 总经理 | 《LNG储罐重大安全风险管控清单》见表3-2 |
| ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |