11建筑施工消防安全日常工作清单示例

| 检查项目 | 检查清单 | 责任人 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般管理要求 | 1.消防总平面布局、消防出入口应符合规范规定。  2.施工现场办公、生活、生产、物料存贮等功能区相对独立布置，并应保持足够的防火距离。  3.动火区域布置符合安全规定。  4. …… | （明确到各岗位一线操作者或专业检查人员等具体责任人，下同） | （根据管理层级明确检查频次如：每日/周/月一次，下同） |
| 消防设施 | 1.施工现场消防通道、消防水源、消防器材的设置符合规范要求。  2.临时生产、生活房屋布置及防火间距、消防设施设置符合有关规定。  3.消防设施安全检查记录填写真实完整。  4.施工现场灭火器布局、配置合理。  5.灭火器有效。  6. …… |  |  |
| 动火作业 | 1.规范办理动火审批手续。  2.动火区域采取防火措施。  3.动火作业落实监护措施。  4. …… |  |  |
| 易燃易爆品 | 1.气瓶减压阀、回火截止阀安全有效。  2.氧气瓶、乙炔瓶的距离符合安全要求；乙炔瓶距明火距离符合规定。  3.油漆和涂料等单独设库存放，并符合消防要求。  4.油漆和涂料库远离火源或隔离火源，空油漆桶集中安全堆放，并用非易燃物覆盖，配备灭火器材。  5. …… |  |  |
| 其他 | …… |  |  |