某企业工业雷管库房安全检查清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查情况 |
| 工业雷管库 | 防护土堤 | 高于库房屋檐高度，边坡稳定 |  |
| 库房存储情况 | 堆垛整齐，高度不高于1.6米并位于定置线内；内部不能存有工业炸药、工业索类火工品等 |  |
| 库房门窗 | 库房门窗完好，接地完好 |  |
| 仓库地面 | 地面平整，定置线清晰，导静电胶皮完好 |  |
| 消防设施 | 灭火器完好并处于检验有效期内 |  |
| 电气设备 | 电气设备线路穿管完好，防爆电器完好 |  |
| 静电导除设施 | 一年两次防静电检测按时检测并合格 |  |
| 防火防洪 | 仓库周边无杂草、25米范围内无针叶树，排水沟无阻塞 |  |
| 管理台账 | 出入库管理记录齐全，账物相符 |  |
| ...... | ...... |  |
| ...... | ...... | ...... |  |
| ...... | ...... |  |
| ...... | ...... |  |
| ...... | ...... |  |