某企业断路作业操作规程及关键操作清单

|  |  |
| --- | --- |
| **操作****规程** | 1.作业前，涉及社会道路时，应商道路主管部门制定交通组织方案；2.断路作业时，作业单位应在路口规范设置交通挡杆、断路标识等，为来往的车辆提示绕行线路；3.断路后，施工单位应在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间要悬挂警示灯，设置高度应离地面 1.5cm，不低于 1.0m；4.道路作业警示灯遇雨、雪、雾天时应全天开启，采用安全电压；其他气候条件下应自傍晚前开启，并能发出至少自 150m 以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光；5.在道路上进行定点作业，白天不超过 2h，夜间不超过 1h 即可完工的，在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下，只要作业区设置了完善的安全设施，即白天设置了锥形交通路标 或路栏，夜间设置了锥形交通路标或路栏及道路作业警示灯，可不设标志牌；6.夜间作业应设置道路作业警示灯，道路作业警示灯设置在作业区周围的锥形交通路标处，应能反映作业区的轮廓；7.断路作业涉及进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、动火时，除应同时执行断路作业要求外，还应同时办理相应的作业审批手续；8.断路作业结束后，施工单位应清理现场，撤除现场、路口设置的挡杆、断路标识、围栏、警告牌、警示灯；9.作业负责人检查核实后，通知道路主管部门验收。验收合格，道路主管部门通知各有关单位断路工作结束恢复交通;…… |
| **关键操作****清单** | 1.作业前，开展风险辨识，办理危险作业审批表；2.作业前应做好指引标识及警示标识；3.作业结束后应及时清理现场，撤除相关障碍物及警示标识；…… |