某企业盲板抽堵作业操作规程及关键操作清单

|  |  |
| --- | --- |
| **操作**  **规程** | 1.盲板抽堵作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格；  2.盲板作业单位应先绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号，并设专人统一指挥盲板作业；  3.作业单位应按任务书和《作业证》的要求选用合适的材料做盲板和垫片，或由所在单位提供对应装置和编号的盲板，所选用的盲板及垫片的规格、材质须经设备主管部门确认;  4.作业单位应按图进行作业，并对每个盲板设标牌进行管理，标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致，作业所在单位应逐一确认并做好记录；  5.作业前应对作业安全条件和安全措施进行检查确认；  6.作业时，作业点压力应降为常压，并设专人监护；  7.在有毒有害介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业，作业人员必须佩戴合适的防毒面具方可进行作业。防毒面具使用前要认真检查，试戴面罩，确保完好；选穿适合作业的防护用品；  8.在作业复杂、危险性大的场所进行盲板抽堵作业，应制定应急预案；  9.在易燃易爆场所作业时，作业人员应穿防静电工作服、工作鞋，并使用防爆灯具和防爆工具，禁止使用铁器敲打管道、法兰等；作业点周围30米内不准动火作业；  10.在强腐蚀性、易烫伤的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应采取防止酸碱灼伤、防烫等防护措施；  11.严禁在同一管道或设备上同时进行两处及两处以上盲板抽堵作业；  12.抽堵多个盲板时，应按盲板位置图、盲板编号及顺序进行作业；  …… |
| **关键操作**  **清单** | 1.作业前，开展风险辨识，办理危险作业审批表；  2.人员逐一确认安全措施齐全有效；  3.监护人必须在现场监护；  4.根据不同介质穿戴好劳动防护用品；  …… |