某企业动土作业操作规程及关键操作清单

|  |  |
| --- | --- |
| **操作**  **规程** | 1.动土作业前，项目负责人应对施工人员进行安全教育，对安全措施进行现场交底，并督促落实；  2.动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警；  3.动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位处理，经采取措施后方可继续动土作业；  4.动土临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖掘，禁止使用铁棒、铁镐或大型动力机械工具；  5.挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖底脚的办法挖掘，挖出的土石不准堵塞下水道和阴井；挖出的泥土堆放处所和堆放的材料至少应距坑、槽、井、沟边沿0.8m，高度不得超过1.5m；  6.在挖较深的坑、槽、井、沟时，严禁在土壁上挖洞攀登，作业时必须戴安全帽，坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走；  7.要视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支架，对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架应随时检查，特别是雨雪后和解冻时期，如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常危险征兆，应立即停止工作，并采取措施；  8.作业时应注意对有毒有害物质的检测，保持通风良好，发现有毒有害气体时，应采取措施后方可施工；  9.在坑、槽、井、沟的边缘，不能安放机械、铺设轨道及通行车辆，如必须时，应采取有效的固壁措施；  10.在拆除固壁支撑时，应从下而上进行，更换支撑时，应先装新的，后拆旧的；  11.所有人员不准在坑、槽、井、沟内休息；  12.上下交叉作业应戴安全帽，多人同时挖土应相距在2m以上，防止工具伤人；  13.作业人员在沟（槽、坑）下作业时应按规定坡度顺序进行，使用机械挖掘时不应进入机械旋转半径内，深度大于2m时应设置人员上下的梯子等；作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场；  14.在危险化学品生产、储存场所动土时，应与有关操作人员建立联系，当产生突然排放有害物质时，操作人员应立即通知动土作业人员停止作业，迅速撤离现场；  15.施工结束后应及时回填土，并恢复地面设施;  …… |
| **关键操作**  **清单** | 1.作业前，开展风险辨识，办理危险作业审批表；  2.人员逐一确认安全措施齐全有效；  3.挖土方时应自上而下，必要时应采取有效固壁措施；  4.所有人员不得在作业区域休息；  5.有异常情况时应立即撤离现场；  6.作业结束后应立即恢复地面设施;  …… |