**特种设备安全风险管控责任清单(岗位安全风险告知卡)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险名称 | 高处坠落(叉车或登高车) | 级别 |  |
| 警示标志 |  | 可能导致的事故 | 人员高处坠落 |
| 责任部门 |  | 责任人 |  |
| 应急联系方式 |  | 应急措施 | 若人员发生高处坠落伤害后心跳停止，应及时进行心肺 复苏；发生外伤时，及时对伤口进行简单包扎处理，视 伤情拨打120。 |
| 主要危害因素 | 执行检维修高空作业中未挂好安全带、未抓稳、站稳等违规操作造成高处坠落 | | |
| 管控措施 | 1.作业前进行岗前安全教育，现场应有专人监督管理。  2.操作人员应正确佩戴安全帽、安全带，牢靠固定安全带。  3.对使用设备进行经常性的检查、维护保养。  4.及时对行走路线上的坑洞或障碍物进行处理或躲避。  5.… | | |