**特种设备安全风险管控责任清单(示例)**

(电梯)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特种 设备 | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 风险 等级 | 责任 部门 | 责任  人 |
| 电梯 | 1.层、轿门变形，开关门不畅，对电梯带来损坏；  2. 门间隙超标、门回路短接；  3.按钮不能正常使用，无法到达指定楼层；  4.紧急报警或对讲装置失效，当发生电梯困人事故  (件)时，乘客无法快速寻求帮助；  5.照明失效，乘客乘梯存在潜在风险；  6.清洁卫生差，控制柜等处的电子板和电气元件若灰 尘多、卫生状况差，会影响散热效果，导致故障；  7.… · | 1.避免撞击层、轿门；  2.安全管理员日常巡查时要检查层、轿 门有无变形、门间隙是否超标、门回路 是否短接、按钮是否正常、测试报警及 对讲系统是否有效、照明是否正常以及  机房清洁卫生情况。  3.… | 1.列入日常 巡查清单；  2.及时通知  维保单位修  复故障 ；  3.监督检查  电梯维保质  量 ；  4.定期清洁 机房卫生； 5.… |  |  |  |