特种设备隐患排查治理清单（直梯）

| 序号 | 类别 | 项目 | 排查标准 | 事故隐患分级 | 排查频次 | 排查方法 | 整改措施 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直梯 | 轿厢 | 轿厢内乘客使用须知、电梯使用标志、安全警示标识应张贴在易于乘客注意的显著位置。 | 一般 | 每天 | 每天巡查中查看有无损坏或缺失。 | 及时更换损坏或补齐乘客须知、电梯使用标志、安全警示标识。 |  |
| 2 | 直梯 | 轿厢 | 轿厢运行中应无异常的振动或撞击声响。 | 一般 | 每天 | 每天巡查中体感及倾听有无振动或撞击声音。 | 及时通知维护保养单位修复或调整震动及异响问题。 |  |
| 3 | 直梯 | 机房 | 机房中可拆卸的盘车手轮、松闸扳手等救援工具应齐全，挂墙或摆放在规定位置。 | 一般 | 每天 | 现场查看。 | 通知维护保养单位补齐机房中可拆卸的盘车手轮、松闸扳手等救援工具并摆放在指定位置。 |  |
| 4 | 直梯 | 安全附件及安全保护装置 | 限速器、安全钳、缓冲器、上下极限、轿厢意外移动、上行超速等安全保护装置应有效可靠。 | 严重 | 每半年 | 在定期维护保养时观察维保作业人员测试或在签字确认保养结果时询问测试情况。 | 1.要求维保单位修复或更换有问题的限速器、安全钳、缓冲器、上下极限、轿厢意外移动、上下超速等安全保护装置。2.对有谎报维保结果行为的书面通知维保单位要求整改。 |  |
| 5 | 直梯 | 安全附件及安全保护装置 | 主要零部件、安全部件更换或维修时，档案应保留完整。 | 严重 | 每半年 | 询问维护保养单位、查看维护保养记录。 | 要求维护保养单位提供安全零部件检查记录、技术档案。 |  |
| 6 | 直梯 | 外部环境 | 新楼盘集中装修期间，应制定装修期电梯使用管理规定，如建渣袋装、专人巡查、超限物体禁用、保持地坎清洁等措施，确保电梯安全运行。 | 一般 | 每天 | 巡查中特别关注装修施工人员是否按照规定使用电梯。 | 1巡查中发现违规使用的应立即教育纠正违规行为；2.对于已导致电梯垃圾污染或损坏的及时通知维护保养单位进行清理和修复。 |  |
| 7 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |