特种设备隐患排查治理清单（大型游乐设施）

| 序号 | 类别 | 项目 | 排查标准 | 事故隐  患分级 | 排查频次 | 排查方法 | 整改措施 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型游乐设施 | 基础设施 | 1.预埋基础设施无裂缝、沉降；  2.防护栏杆应稳固，符合安全要求；  3.应急逃生通道是否畅通无杂物阻碍遮挡；  4.主要构件和基础设施防腐处理应符合要求，无裸露、锈蚀、破损。 | 严重 | 每月 | 现场查看 | 1.立即停用；  2.立即更换；  3.立即修复。 |  |
| 2 | 大型游乐设施 | 电气 | 1.电气元件、电气线路无破损，线径符合标准，无异常发热；  2.电机绝缘值符合要求；  3.良好接地和防雷击措施；  4.电压应符合标准使用要求。 | 严重 | 每日 | 现场查看、仪器测量 | 1.立即停用；  2.立即修复或更换。 |  |
| 3 | 大型游乐设施 | 安全保护装置 | 1.限位开关可靠有效；  2.安全压杆（肩）有效固定乘客；  3.安全带无破损，安全扣有效；  4.止退（逆）装置灵敏可靠；  5.防撞装置安全可靠；  6.运动限制装置、超速限制装置灵敏有效；  7.安全门及锁紧装置灵敏有效；  8.传感器和报警装置灵敏有效；  9.安全附属装置可靠有效。 | 严重 | 每日 | 现场查看、仪器测量 | 1.立即停用；  2.立即修复或更换。 |  |
| 4 | 大型游乐设施 | 安全保护附件 | 头盔、护肘、手套、护膝齐全、完好、佩戴正确。 | 严重 | 每次 | 现场查看 | 1.按要求配置；  2.按要求佩戴。 |  |
| 5 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |