**特种设备隐患排查治理清单**

(叉车)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **项目** | **排查标准** | 隐患 分级 | 排查频次 | 排查方法 | **整改措施** | **责任** **部门** |
| 1 | 车体 | 车身各部件齐全完整。 | 一般 | 每月 | 外观检查 | 1.如有变形、侧倾等现象，应 立即停止使用，并进行检修；  2.补齐缺失部件。 |  |
| 2 | 发动机 | 发动机运行平稳，没有异响，能正常启动、熄火。 | 严重 | 每月 | 操作实验 | 立即停止使用。 |
| 3 | 货叉或 专用属具 | 货叉或专用属具在叉架上的固定必须可靠，能防止货叉 或属具从叉架上脱落和防止横向滑移和脱落。 | 严重 | 每月 | 外观检查 | 及时检修、维护。 |
| 4 | 线路、管路 | 线路、管路无漏水、漏油现象。 | 一般 | 每月 | 外观检查  操作实验 | 及时检修、维护。 |
| 5 | 行车制动和  驻车制动 | 行车制动和驻车制动功能都必须完好有效。 | 严重 | 每月 | 外观检查  操作实验 | 1.立即停止使用；  2.及时检修、维护。 |
| 6 | … |  | … | … |  |  |