**特种设备隐患排查治理清单**

(电梯)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | **排** **查** **标** **准** | 隐患 分级 | 排查  频次 | 排查方法 | **整** **改** **措** **施** | 责任部 |
| 1 | 轿厢 及机房 | 1.轿厢内乘客使用须知、电梯 使用标志、安全警示标识应张贴 在易于乘客注意的显眼位置。  2.轿厢运行中应无异常的振 动或撞击声响。  3.机房中可拆卸的盘车手轮、 松闸扳手等救援工具应齐全，挂 墙或摆放在规定位置。 | 一般 | 每天 | 现场查看 | 1.及时更换损坏或补齐乘客须知、电梯使用标志、安全警示标识。 2.及时通知维护保养单位修复或调整震动及异响问题。  3.通知维护保养单位补齐机房中可拆卸的盘车手轮、松闸扳手等救援工具并 摆放在指定位置。 |  |
| 2 | 安全附近  及安全保  护装置 | 1.限速器、安全钳、缓冲器、 上下极限、轿厢意外移动、上行 超速等安全保护装置应有效可 靠 。  2.主要零部件、安全部件更换 或维修时，档案应保留完整。 | 严重 | 每半年 | 在定期维护保 养时观察维保作 业人员测试或在 签字确认保养结 果时询问测试情 况 | 1.要求维保单位修复或更换有问题的限速器、安全钳、缓冲器、上下极限、 轿厢意外移动、上下超速等安全保护装置，提供安全零部件检查记录、技术档 案 。  2.对有谎报维保结果行为的书面通知维保单位要求整改。 |
| 3 | 外部环境 | 制定电梯使用管理规定，如建 渣袋装、专人巡查、超限物体禁 用、保持地坎清洁等措施，确保 电梯安全运行。 | 一般 |  | 巡查中关注员 工是否按照规定 使用电梯 | 1.巡查中发现违规使用电梯行为应立即教育，纠正违规行为；  2.对于已导致电梯垃圾污染或损坏的及时通知维护保养单位进行清理和修 复 。 |
| 4 |  |  | …… | …… |  |  |