4-1 安全生产隐患排查治理清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 隐患名称 | 隐患来源 | 专业系统 | 隐患内容 | 隐患等级 | 入库时间 | 治理方案 | 安全措施 | 完成时限 | 治理结果 | 责任单位 | 督办公司领导 | 责任部门 | 配合部门 | 销号时间 | 备注 |
| 1 | CTCS3-300T死机 | 日常排查 | XXX | CTCS3-300T车载设备在现场运用过程中，发现在侧线接车停车再发车场景下偶发A/B代码比较不一致死机问题。 | 突出 | 2021.1 | 需升级29列CRH380A型动车组，3列CRH380AL型动车组，3列CRH380D型动车组，47列CRH3C型动车组，共计82列300T型ATP动车组。 | 电务综合段派专人配合。纳入月度工作计划，升级后与设备厂家共同检查和确认机车信号工作状态。 | 2021.3.10 | CTCS3-300T型型列控车载设备1.9.2新版软件升级，计划82列，已完成55列，剩余27列。 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |  |
| 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 集团公司、各部门、各单位均应建立安全生产隐患排查治理清单，各车间、班组是否建立由各站段结合实际自行规定。 |