5尾矿库岗位安全操作规程清单参考模板

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 岗位  名称 | 安全操作规程 | |
| 5-1 | 尾矿工 | 放矿工 | 作业前 | （1）勘查现场作业环境，及时消除现场安全隐患。 |
| （2）检查滩面、放矿管道、坝埂情况，是否满足放矿要求。 |
| （3）核实尾矿库生产计划，确定放矿区域。 |
| 作业中 | （1）按照尾矿库生产计划进行有序放矿作业。 |
| （2）严格按照操作规程均匀放矿，根据放矿量开启足够的放矿支管分散放矿，并经常调整放矿地点，确保滩面均匀上升。 |
| （3）检查放矿管道有误堵塞、磨损，严禁矿浆从坝顶溢出。 |
| （4）放矿管口伸入库内一定距离，防止冲刷坝坡。 |
| （5）控制放矿浓度和粒径。 |
| 作业后 | （1）检查放矿管道是否完好、滩面是否平整。 |
| （2）确认入库尾砂量，进行记录。 |
| 5-2 | 尾矿工 | 筑坝工 | 作业前 | （1）严格落实《车辆机具日常维护保养制度》的相关规定，确保制动、转向、灯光、仪表等系统安全稳定运行，并如实、规范填写记录，严禁带病作业。 |
| （2）按照尾矿库设计参数进行坝体放线。 |
| 作业中 | （1）禁止运载易燃、易爆物品。行车时应系好安全带，驾驶室外禁止乘人，严禁酒后上岗、疲劳驾驶，严禁采用溜车方式发动车辆。 |
| （2）严格按设计参数进行筑坝，不得随意改变各项参数。 |
| （3）施工过程中注意机械作业安全半径，不随意在坝内侧行走。 |
| （4）将粗砂翻出进行筑坝，严禁采用细砂筑坝。 |
| 作业后 | （1）筑坝完成后按要求进行碾压压实，并修整子坝坡面。 |
| （2）及时做好坝坡面维护，保证马道排水沟、坝肩沟通畅。 |
| 5-3 | 尾矿工 | 巡坝工 | 作业前 | （1）严格落实尾矿库巡查制度。 |
| （2）人员穿戴好劳保用品。 |
| 作业中 | （1）定期巡视滩顶高程，保证安全超高。 |
| （2）定期巡视库内水位，确定干滩长度、保证水边线与坝轴线基本平行。 |
| （3）汛期前和汛期后对排水构筑物进行全面检查和维护。 |
| （4）对坡面进行巡查，发现隆起、塌陷、开裂、流土、管涌等情况，及时上报。 |
| （5）确保视频监控、照明设备完好。 |
| 作业后 | （1）作业后，做好巡查记录。 |
| （2）发现问题及时上报，并对隐患采取监控措施。 |
| … | … | … | … | … |