**（三）、特种设备（气瓶）安全管理清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业基本情况** | | | |
| 企业名称 | 仪陇县迪盛出租汽车有限公司 | 企业类别 | 出租客运 |
| 企业地址 | 仪陇县新政镇永丰路29号 | 企业现状 | 正常经营 |
| 组织机构代码 | 91511324MA66TU5K9X | 气瓶数量 | 31具 |
| 主要风险源 | 1. 车辆性能不佳，未定期检修、保养 2. 酒后驾车、超载、超速行驶、人货混装、不按交通安全法规驾驶车辆 3. 车辆未配备灭火器，或灭火器材失效 4. 驾驶员不懂或无应急处置和急救能力的基本常识 5. 不定期开展压力容器检查和年检工作 | 充装介质 | CNG |
| 防范重点 | 防止车辆碰撞、火灾、定期不进行检查、维护 | | |
| 主要措施 | 组织年检工作、加强日常检查维护 | | |

|  |
| --- |
| **企业主体责任** |
| 1、组织驾驶开展气瓶安全使用、日常检查维护等工作的教育培训，促使驾驶员掌握必备的气瓶安全使用常识；  2、车辆技术科要定期开展车辆隐患排查和保养，按计划做好一、二级维护和车辆年检工作；  3、安全科要定期开展车载灭火器材检查，确保性能良好；  4、安全科、技术科要按计划组织开展气瓶年检工作，确保运行正常，性能良好，严禁超期使用；  5、建立气瓶使用档案，确保产品合格证、车用气瓶使用登记证、特种设备使用登记证齐全有效，及时更新特种设备使用标志。 |
| **驾驶员责任** |
| 1. 随车携带并保管好《特种设备使用标志》，认真落实交安法，做好安全文明驾驶，防止车辆发生碰撞、侧翻； 2. 落实车辆消防安全管理工作要求，定期自检灭火器材，做好车辆自燃防范工作； 3. 开展日常检查，确保气瓶附件完整，外部无腐蚀，固定带完好无损，减少或消除频繁震动现象； 4. 做好气瓶阀门及管路的检查与保养，确保无油污、挤压、破损情况出现，防止“滴、冒、跑、漏”和阀门腐朽、卡死现象发生； 5. 发现气瓶泄漏问题，要及时停运并关闭阀门，上报公司后，联系营运商进行检查维修； 6. 按照气瓶安全使用要求操作，严禁私自拆卸气瓶的管路、阀门、压力表等附件设施；改装气瓶容积大小；移动气瓶安装位置； 7. 遵守加气站相关规定和气瓶容积限量，严禁超压力充装或私自充装不符合规范的燃气； 8. 严禁将车辆长时间停放在高温环境下曝晒。 |