**叉车安全操作规程**

为了确保叉车使用安全，特制定如下安全操作规程：

（一）人员

1. 必须经过专业培训、相关部门考试合格，取得政府机构颁发的叉车操作证，并经公司同意后方可驾驶叉车，严禁无证操作。
2. 严禁酒后驾驶，行驶中不得吸烟、饮食、闲谈等。

（二）检查车辆

1. 叉车作业前后，应检查外观、燃料、润滑油、冷却水等是否满足需要。

2. 检查起动、运转及制动安全性能。

3. 检查灯光、喇叭信号是否齐全有效。

4. 叉车运转过程中应检查压力、温度是否正常。

5. 叉车运行后还应检查外泄露情况并及时更换密封件。

（三）起步

1. 起步前，观察四周，确认无妨碍车辆安全的障碍后，先鸣笛、后起步。
2. 叉车在载物起步时，驾驶员应先确认所载货物平稳可靠。
3. 起步必须缓慢平稳。
4. 行驶
5. 行驶时，货叉底端距地面高度应保持在300-400mm，门架须后倾。
6. 进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无阻碍物刮碰。载物行驶时，货叉不准升得太高，影响叉车的稳定性。
7. 卸货后，应先降落货叉至正常的行驶位置后再行驶。
8. 转弯时，如附近有行人或车辆，应先发出行驶信号。禁止高速急转弯，高速急转弯会导致车辆失去横向稳定性而倾翻。
9. 行驶叉车在下坡时严禁熄火滑行，非特殊情况禁止载物行驶中急刹车。
10. 叉车在运行时要遵守厂内交通规则，必须与前面车辆保持一定的安全距离。
11. 叉车运行时，载荷必须处于不妨碍行驶的最低位置，门架要适当后倾。除堆垛或装车时，不得升高载荷。
12. 载物高度不得遮挡驾驶员视线。物品影响前行视线的特殊情况时，倒车时要低速行驶。
13. 禁止在坡道上转弯，也不应横跨坡道行驶。
14. 叉车厂区安全行驶速度5公里/小时，进入生产车间区域必须低速安全行驶。
15. 叉车的起重升降或行驶时，禁止人员站在货叉上把持物品和起平衡作用。
16. 发现问题及时检修和上报，绝不带病作业和隐瞒不报。
17. 装卸
18. 叉载物品时，应按需调整两货叉间距，使两叉负荷均衡。不得偏斜，物品的一面应贴靠挡物架。
19. 禁止单叉作业或用叉顶物、拉物。特殊情况拉物必须设立安全警示牌提醒周围行人。
20. 在进行物品的装卸过程中，必须用制动器制动叉车。
21. 车速应缓慢平稳，注意车轮不要碾压物品垫木，以免碾压物绷起伤人。
22. 用货叉叉货时，货叉应尽可能深地插入载荷下面，还要注意货叉尖不能碰到其他货物或物件。应采用最小门架后倾来稳定载荷，以免载荷后向后滑动。放下载荷时可使门架少量前倾，以便于安防载荷和抽出货叉。
23. 禁止高速叉取货物和用叉头向坚硬物体碰撞。
24. 叉车叉物作业时，禁止人员站在货叉周围，以免货物倒塌伤人。
25. 禁止超载，禁止用货叉举升人员从事高处作业，以免发生高空坠落事故。
26. 不准用惯性溜、放、圆形或易滚动物品制动。
27. 不准用货叉挑 、翻托架的方法卸货。
28. 离开叉车
29. 禁止货叉上物品悬空时离开叉车，离开叉车前必须卸下货物或降下货叉架。
30. 停车制动手柄拉死或压下手刹开关。
31. 发动机熄火，停电（除特殊情况，但驾驶员不离开车辆视线且不超过1分钟）。
32. 拔下钥匙。
33. 停车注意事项
34. 发动机熄火前，应使发动机怠速运转。
35. 2-3分钟后熄火。发动机熄火停车后，应拉紧制动手柄。
36. 低温季节（零度以下），应放尽冷却水，加入防冻液。
37. 使用完毕将叉车停放在指定位置，并进行日常维护保养。
38. 意外

如遇到意外，应该做到：

1. 紧伏到方向盘上或操作手柄，并抓紧方向盘或操作手柄。
2. 身体靠在叉车倾倒方向的反面。
3. 注意防止损失头部或胸部，叉车翻车时千万不能跳车。