**阆中浩森玻璃制品有限公司**

**生产安全检查主要隐患清单**

检查时间： 检查场所： 检查人：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | | 检查项发现的问题 | 备注 |
| 个人防护类 | 1 | 员工按规定正确佩护帽，穿护服装，高处作业系安全带。是口否口 |  |
| 2 | 员工正确佩戴防尘防毒口罩、有物体打击的场所应戴安全帽。是口否口 |  |
| 3 | 可能被转动机械绞辗伤害的作业不得穿裙装，戴手套，戴围巾，留长发，佩饰物不得悬露。是口否口 |  |
| 4 | 从事对眼时有伤害的作业应戴防护眼镜或防护面罩。是口否口 |  |
| 5 | 进入易燃、易爆作业场所，应穿防静电工作服。是口否口 |  |
| 6 | 从事电气作业应穿绝缘鞋,戴绝缘手套。是口否口 |  |
| 作业场所安全 | 1 | 作业场所明亮：有轮必有罩、有轴必有套、有坑必有盖、有台必有栏。是口否又 |  |
| 2 | 易燃、易爆场所使用防爆灯具，工具。是口否口 |  |
| 3 | 用电线路铺设正规，电线穿管，管头封堵，无私拉乱接。是口否口 |  |
| 4 | 电气关，线路绝缘无破损、裸露。是口否口 |  |
| 5 | 禁用铜丝、铁丝、铝丝替代保险丝，且保险丝选型正确。是否口 |  |
| 6 | 禁用金属丝绑扎、固定电线。是口否口 |  |
| 7 | 配电落实“三配两保”，漏电保护按规定设置、检查调试有效。是口否口 |  |
| 8 | 严禁电气设备超负荷、带故障运行。是口否口 |  |
| 9 | 电焊作业必须申请动火作票，并落实监护人，安全防范措施。是口否口 |  |
| 10 | 物料堆放整齐、稳固，下宽上窄。是口否口 |  |
| 11 | 运料通道畅通、平整、满足宽度要求，视野宽阔明晰。是口否口 |  |
| 12 | 除尘管道完好，接地设施完好，粉尘及时清理，使用正常。是口否口 |  |
| 13 | 车间、仓库严禁带进、使用任何火源、火种。是口否口 |  |
| 14 | 机器转动传动、切削、压力及其他有伤害危险部位设置安全防护,是口否口 |  |
| 15 | 吸尘器粉尘要及时清除；装易挥发易燃有毒容器要密封覆盖。是口否口 |  |
| 16 | 机械设备的金属外壳接地线完好。是口否口 |  |
| 17 | 较大危险场所、设备、设施要设置明显的安全警示标志。是口否口 |  |
| 18 | 特种设备定期检验检测、压力容器及附件也要按规定校检。是口否口 |  |
| 19 | 疏散通道大门要外开。是口否口 |  |
| 20 | 工作场所防暑降温设备要完好有效。是口否口 |  |
| 21 | 工作场所物料堆码整齐，不得影响正常操作。是口否口 |  |
| 22 | 按规定设置防雷设备设施，并定期检测。是口否口 |  |
| 操作规程 | 1 | 配电室设置绝缘垫，不能堆放易燃物品，杂物，有警示标志，有灭火器材。 是口否口 |  |
| 2 | 严格执行岗位、机械,、车辆操作规程。是口否口 |  |
| 3 | 严禁用手代替工具进行危险作业。是口否口 |  |
| 4 | 电机检维修，润滑时应停机断电，并用测电笔测试确认。是口否口 |  |
| 5 | 人离开工作岗位应拉闸断电。是口否口 |  |
| 6 | 特种作业持证上岗。是口否口 |  |
| 7 | 电焊接机须设置防二次侧电压触电设备。是口否口 |  |
| 制度纪律 | 1 | 上班期间严禁带小孩、会客、非工作人员严禁入内。是口否口 |  |
| 2 | 上班期间禁止穿拖鞋、高根鞋。是口否口 |  |
| 3 | 上班时坚守岗位，,集中注意力，不得离岗睡岗串岗脱岗、嬉逐打闹。是口否口 |  |
| 4 | 电动机停机前将荷载调至最小，然后断电，将启动开关拨到停止位。是口否口 |  |
| 5 | 严禁酒后上班、上班期间饮酒。是口否口 |  |
| 6 | 严格执行交接班制度，做到班前有教育、班中有检查、班后有总结。是口否口 |  |
| 7 | 加强对清单责任制的监督考核，保证安全生产责任制的落实。是口否口 |  |
| 8 | 未经三级教育培训、并考试合格的人员不得上岗。是口否口 |  |
| 9 | 职工上下班骑电、油摩员工要戴好头盔。是口否 |  |
| 消防应急设备 | 1 | 消防栓水压正常，,水枪、水带完好。是口否口 |  |
| 2 | 消防通道畅通、有应急灯、应急疏散标志、设置科学合理。是口否口 |  |
| 3 | 灭火器材完好、有效。是口否口 |  |
| 4 | 疏散通道大门不得上锁、疏散通道不得阻塞。是口否口 |  |
| 5 | 消火栓水压正常、消火栓附件完好齐全。是口否口 |  |
| 6 | 烟感、温感火情监测仪有效、正常。是口否口 |  |
| 7 | 消防控制室值班人员持证，24小时值班、记录完整。是口否口 |  |
| 8 | 应急预案必须发布，人人知晓,增强自救互救的能力。是口否口 |  |
| 9 | 应急队伍要培训，按预案规定参与模拟实战演练，提高应急能力。是口否口 |  |

说明：

1、本着“谁检查谁负责”的原则。

2、安全检查分公司级、部门级、车间级、班级。各级负责人对所管辖

区域内的生产安全全面负责，承担直接管理责任，实行分级负责制。

3、公司级安全大检查至少1月1次；部门、车间至少10天1次；班

组至少1天1次；岗位自查互查时时进行。

4、“安全生产、人人有责任”，发现安全隐患应立即报告相关负责人，接到报告的人员应立即处理。

5、发现重大隐患应局部或全面停工整改，需立即疏散人员要立即疏散。

6、主要负责人应参加公司安全检查，至少每季度1次，对本公司的安

全生产全面负责。

7、检查发现的隐患要作好记录，并汇总到安全部门建立安全隐患整改

台账。并严格落实整改销号，进一步落实企业安全生产主体责任，提升企业本质安全水平。