**煤气泄漏处理流程**

操作流程：

1. 接报或发现有煤气泄漏情况时，确定泄漏位置，关闭总阀门
2. 联系煤气公司迅速至现场进行专业指引
3. 义务消防队应携带灭火器迅速至现场做好战斗准备
4. 封锁现场，设置警戒线，疏散楼内及附近人群，开窗开门通风，精致无关人员进入泄漏区域，并禁止开关任何电源避免引起开关打火引燃泄漏
5. 协助煤气公司人员处置
6. 处理完毕后将事情进行汇总上报，公告栏处公示事故原因
7. 抢修完毕，恢复用气，解除警戒，消防人员安排秩序维护

**风险提示：**

1. 现场慎用对讲机、手机登通信工具（现场泄漏中心点30米为半径以内及下风向100米以内应关闭或禁用），规避可能产生（电火花）而造成煤气爆炸的一切可能
2. 业主室内煤气泄漏时不能打电话入其屋内，防止爆炸
3. 加强煤气安全使用意识，严禁私自拆改装燃气设备

**效果标准：**

1. 义务消防人员确保3分钟内至现场处理
2. 确保无因处置不当而致爆炸事件发生