**电梯发生紧急故障的处理**

⑴、电梯在行驶中突然停电 。如遇突然停电，电梯在二层间，无法开门将人员退出，管理人员应首先切断电源，将操纵手柄回零，并用通讯设施与外部联系。若停电事件较短可将电源恢复后再开动行驶；停电时间长，管理人员要通知检修人员到机房，松开制动器，用手盘手轮方法将电梯移动到嶒站，将乘客送出轿厢，管理人员同时关闭所有开关，将层门轿门关好。

⑵、控制失灵电梯突然失去控制，发生超速，虽关闭电源开关，亦无法制止电梯运行，这时管理人员要保持镇静，稳定乘客情绪，不允许有打开轿厢门、跳出轿厢的任何企图，并急告乘客采取自我保护措施，双手扶住轿壁，脚尖踮起，双腿微屈，口微张，以防止冲击伤害。

⑶、机械故障当轿厢在运行中，如发觉有异常的噪音、振动声、撞击声等，应立即停止运行，关断电源开关，检查牵引机、钢丝绳、导轨导靴、轴承、轿顶平层架和井道中的隔磁铁板，轿门地坎和开门刀、门锁的间隙等。