四、日常安全检查清单

| 序号 | 检查项目 | 日常检查清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 采运矿生产区 | 1.驾驶员作业前，应进行出车前检查。2.上下驾驶室扶梯完好稳固。驾驶室门、窗玻璃完整、座椅完好牢固。3.灯光齐全有效；喇叭、倒车蜂鸣器有效，无故障。仪表盘工作正常并完整，刻度清晰。4.在各种障碍物下起斗时，必须与其保持3米以上的距离。5.工具箱内无油污、无积灰、无杂物、无积水，工具完好。6.装车时，严禁运矿车驾驶员停留在车辆踏板上或有落石危险的地方。7.坡道停车时车距保持5米以上。8.车辆运行中不准吸烟、吃东西、玩手机、操作终端等做妨碍行车安全的动作。9.会车时，减速行驶；在有障碍和狭窄路段时，空车让重车先行，前方有障碍时，让对方车先行。10.运矿车在排除故障或维修时，发动机一定要熄火断电停放在平稳地面。11.矿区台阶坡角是否符合规范，能确保地质稳定、作业安全。12.机械设备运转是否异常,是否维护保养;13.机械终止作业时，是否关闭各种阀门；14.转运部位是否设置并维护好护栏，防止卷入；15.安全操作规程遵守情况。16.警示标志是否醒目完善；17.是否按要求对用电设备做好接地保护等；18.是否定期进行安全检查，杜绝“三违”现象；19.做好配电设施、电气线路、临时用电的安全作业和维护保养；20.工人防护用品配备情况;.… | 李庚 |