安全生产检查清单

1、采土场是否自上而下台阶式或分层式开采；

2、台阶高度是否符合要求，松软的岩土及坚硬稳固矿岩机械铲装，不大于机械的最大挖掘高度，分层挖岩平台不小于4米。

3、对边坡是否定期观测，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段有无加固；

4、采土场内有坠人危险的高坎等危区域，有无加设栅栏和明显标志。

5、排水有无完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟，有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施。

6、进料口有无防坠设施，周围设置防护栏完好度；

7、搅拌机、自动彻块成型机，出料口有无防伤手设施，砌块机、切条机有无防护设施；

8、机器设备外露的转动和传动部分，防护外壳是否完好。

9、电气设备配电房挡鼠板、绝缘胶垫、通风窗纱网完好，无杂物、积尘、蜘蛛网、电气设备等，标识牌警示牌完好。设备供电电缆绝缘良好，横过道路，必须采取防护措施

10、以业人员按规定佩戴劳动防护用品，

11、安全警示标志、操作规程齐全、醒目、无污损。

12、消防设施 消防设施附件齐全，压力正常，位置正确，卫生良好。