**阆中市二龙长宝页岩砖厂**

安全生产检查清单

1、采土场：是否自上而下台阶式或分层式开采；对边坡是否定期观测，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段有无加固；场内有坠人危险的高坎等危区域，有无加设栅栏和明显警示标志；排水有无完善的防洪措施。

2、生产设施：进料口有无防坠设施，周围设置防护栏完好度；机器设备外露的转动和传动部分，防护外壳是否完好。

3、电气设备：配电房挡鼠板、绝缘胶垫齐全；标识牌警示牌完好；设备供电电缆绝缘良好，电器设备运行正常。

4、劳动保护：从业人员按规定佩戴劳动防护用品，正确佩戴。

5、标识标牌：安全警示标志、操作规程齐全、醒目、无污损。

6、消防设施：消防设施附件齐全，压力正常，位置正确。