企业安全检查内容完整清单

一、基础安全管理内容

1.安全生产责任制 (是否建立、健全以下安全生产责任制度， 并以文件形式下发：

(1)主要负责人安全生产责任制查企业是否下发文件，有无安全生产责任制文本

责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确。

(2)分管负责人安全生产责任制。

(3)安全管理人员安全生产责任制。

(4)岗位安全生产责任制。

(5)职能部门安全生产责任制。

2.安全管理机构

(1)设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员查相关文件

机构设置和人员配备符合要求。

3.组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案 (是否制定以下安全生

产规章制度，并以文件形式下发：

(1)安全教育培训制度查企业下发的文件及安全生产规章制度文本文本结构是否

完整、条理清楚、规定明确。

(2)安全生产奖惩制度。

(3)安全会议制度。

(4)安全检查制度。

(5)隐患整改制度。

(6)安全设施、设备管理制度。

(7)作业场所防火、防爆、防毒管理制度。

(8)作业场所职业卫生管理制度。

(9)劳动防护用品 (具)管理制度。

(10)事故管理制度。

(11)是否制定岗位操作安全规程 (安全操作法 )，以文件形式下发，并在相应岗位

上公示查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本文本结构是否完整、条理清

楚、规定明确。

(12)事故应急救援预案并报当地安监部门备案查应急救援文本及备案注明应急

救援预案结构完整规范，应急救援组织或指定兼职应急救援人员明确，物资和器材

按规定配备，明确定期组织演练，能定期修改完善。

4.安全管理台帐 (根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记

录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：

(1)安全会议台帐检查台帐根据制度定期召开会议，主要领导亲自参加，会议议

题明确，决定落实到位。

(2)安全检查台帐根据制度定期组织检查，检查结果登记清楚，发现问题应记录

解决期限和结果，主要负责人要定期参加安全检查。

(3)隐患整改台帐检查台账完整记录隐患整改期限、内容、责任人和整改结果。

(4)安全设施登记、维护保养及检测台帐记录完整、规范。

(5)特种设备登记及检测、检验台帐记录完整、规范。

(6)职业卫生检测台帐记录完整、规范。

(7)动火、进入受限空间等 8 大危险作业票证记录记录完整、规范。

(8)事故管理台帐事故及未遂事故发生时间、地点、上报、原因、处置方法、责

任追究记录完整。

(9)安全费用投入台帐隐患整改、安全培训、安全评价等费用列支清晰。

(10)重大危险源登记档案查重大危险源档案记录重大危险源及有关安全措施、 应

急措施等内容，并报安监部门备案。

(11)应急救援预案演练记录查演练记录记录演练时间、内容、评价和总结。

5.安全培训教育 (企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全

培训教育，是否具备相应资格：

(1)主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格

证书查主要负责人、安全管理人员资格证书在有效期内。

(2)特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书抽查

特种作业人员资格证书在有效期内。

(3)其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格查相应教育培训记录

应提供每一名培训人员姓名、工种、培训时间、培训内容、考核成绩、本人签字等

记录。

(4)采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安

全教育和培训查相应教育培训记录。

(5)换岗、离岗 6 个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教育培

训记录。

(6)新职工入厂三级安全教育培训情况。

二、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案情况

1. 是否建设在政府规划的化工区域内查区域政府批准文件。
2. 是否持有合法工商营业执照查企业工商营业执照查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内。
3. 是否定期开展安全评价 ;安全评价报告是否已报安监部门备案查备案文件查是否具备，是否在有效期内。
4. 构成重大危险源的单位，是否对其重大危险源进行评估，并报安监部门备案

查备案文件查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内。

五、生产区域

1 安全防护措施生产和使用有毒有害化学品场所具备的防止和减少毒物溢 (逸)

散措施、防护措施

1. 对具有或能产生危险和有害因素的工艺、作业、施工过程，应采用综合机械化、自动化或其他措施，实现遥控或隔离操作。
2. 应防止工作人员直接接触具有或能产生免除和有害因素的设备、设施、生产

物料。

1. 易燃易爆作业场所操作控制室应单独设置，并应远离危险装置 ;操作室与有爆炸危险装置间应有防火、防爆墙分开，并控制危险作业场所的作业人员数量。
2. 现场是否用事故应急排放或处理设施。
3. 甲乙类生产场所办公室、休息室的设置是否合理。
4. 生产现场的安全附件上是否有检验标签或铭牌。

8警示标志生产经营场所、储存场所、具有危险的区域性地段均要张贴 (设置 )

安全标志和警示标志 (识 )。

11应急撤离通道通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。

12建筑物的安全疏散门，应向外开启，其数量符合要求。

13设备的框架或平台的安全疏散通道布置合理。

14疏散通道设置应急照明和疏散标志。

15重大危险源场所重大危险源场所的安全设施，标识是否符合规定。

16其他方面生产场所“跑、冒、滴、漏”情况。

17作业人员是否持证，对岗位熟知程度 (现场抽查 )。