企业安全检查清单

一、消防安全检查

1. 消防设施设备

消防栓：检查阀门是否能正常开启、关闭，水带是否完好无损、有无发霉，喷枪是否齐全、能正常使用。

灭火器：查看压力是否正常，指针应在绿色区域；灭火剂重量是否达标，外观有无损坏、腐蚀。

自动喷水灭火系统：检查喷头有无损坏、被遮挡，报警阀组是否正常，末端试水装置能否正常出水。

消防报警系统：测试手动报警按钮、烟雾探测器、温度探测器等是否灵敏，消防广播、声光报警器能否正常工作。

2. 消防通道与疏散设施

消防通道：确保通道畅通无阻，无车辆停放、杂物堆积。

疏散楼梯：检查楼梯间内无杂物，疏散门能正常开关且关闭后密封良好，疏散指示标志和应急照明灯具是否完好、亮度充足。

安全出口：安全出口标识明显，门向外开启且能正常打开。

二、电气安全检查

1. 配电箱（柜）

检查箱（柜）体外观有无损坏，门锁是否完好。

查看内部电器元件（如开关、刀闸、接触器等）有无过热、变色、打火现象，连接螺栓是否紧固。

检查标识是否清晰，漏电保护装置是否正常动作，接地系统是否良好。

2. 线路检查

查看电线电缆有无破损、老化、过载发热现象，特别是在桥架、线槽、穿管等部位。

检查插座、开关是否正常工作，有无打火、接触不良等问题。

三、电梯安全检查

1. 机房设备

检查电梯机房内的曳引机、控制柜、限速器等设备运行是否正常，有无异常声响、异味。

查看机房温度、湿度是否符合要求，通风良好，照明充足。

检查曳引机的润滑情况，制动装置是否可靠。

2. 轿厢与井道

检查轿厢内的按钮、照明、通风、通讯装置是否正常。

查看轿厢门和厅门的开关是否灵活、安全，门锁装置是否可靠。

检查井道内的导轨、对重、缓冲器等部件有无异常。

四、治安安全检查

1. 人员出入管理

检查门岗人员对进出人员、车辆的登记制度是否落实，询问登记信息是否详细、准确。

查看门禁系统是否正常工作，有无损坏。

2. 巡逻工作

检查巡逻路线、时间安排是否合理，巡逻人员是否按时签到。

查看巡逻记录是否完整，有无异常情况记录及处理措施。

3. 监控系统

检查监控摄像头是否正常工作，图像是否清晰，有无遮挡、损坏。

查看存储设备是否正常，录像保存时间是否符合规定。

五、公共区域安全检查

1. 道路与场地

检查小区内道路有无坑洼、裂缝，井盖是否完好，有无松动、缺失。

查看休闲广场、停车场等场地的地面是否平整，设施有无损坏。

2. 水景设施

检查喷泉、水池等水景设施的防护措施是否到位，有无漏电隐患，水位是否正常。

六、自然灾害防范检查

1. 防汛检查

检查排水系统是否畅通，雨水篦子有无堵塞，排水管道有无破损、漏水。

查看防汛物资（如沙袋、抽水泵等）是否齐全、完好，存放位置是否合理。

2. 防风检查

检查广告牌、路灯、树木等是否牢固，有无松动、倒伏隐患。