**安全教育培训记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学习时间 | 2023年6月22日 | 学习地点 | 加油站办公室 |
| 主 持 人 | 罗家玉 | 记 录 人 | 汪晓琴 |
| 参加人员签到 |  |
| 出席考核情况：应到 5 人，实到 5 人 |
| 安全学习内容 |
| **加油操作规程培训**1、加油员穿着防静电服装，戴防护手套，严禁穿带铁钉子的鞋。2、检查加油机运转是否正常及有无渗漏油品现象。3、引车到位：当车辆驶入站时，加油员应主动引导车辆进入加油位置。车辆停稳，提醒顾客熄火加油。4、问候顾客:询问顾客所需油品品种及加油数量。5、开油箱盖:加油员应主动将油箱开启，同时将加油机泵码回零，并请顾客确认，根据顾客要求输入加油数据。6、加注油品:根据顾客要求的油品将对应的加油枪插入车辆油箱中，提示顾客确认无误后打开加油枪进行加油。7、收枪复位:加油完毕，请顾客确认所加品种、数量无误后，方可收回油枪。把油箱盖拧紧，关上油箱盖板。8、结算货款。加油员告知顾客加油需付金额。9、引车出站：当加油、结算等程序完成后，及时引导车辆离开加油岛。10、雷电天气严禁加油作业。11、加油区域严禁烟火、使用手机。12、车辆未熄火，严禁加油。13、加油过程中严禁顾客操作加油枪。严禁把加油枪对准顾客，或用加油枪敲打油箱口。14、加油过程中应注意油箱口，以防油品溢出。15、收枪时，注意滴净油枪余油，枪口向上。16、严禁洒、冒油品未擦拭干净，继续加油。17、严禁向塑料器皿、木制器皿直接加注汽油。18、严禁在加油站黄色区域内直接给车辆加注机油。19、严禁在加油站区域内修车。20、车辆存在明显的安全隐患，严禁加油。21、拉动加油枪时，应注意松开盘管，以免扭断软管或拉长到极限。22、收银员发现假钞应拒收;如有车辆拒交款驾车逃逸，工作人员在保证自身安全情况下进行拦截，车辆逃逸后上报站长处理。23、加油机故障:(1)加油过程中，加油机出现乱码时，加油员应立即关闭加油机，向顾客表示歉意并说明原因，同时向站(班)长汇报。(2)与顾客协商确定已加油品数量，并根据协商意见补足数量，结账。(3)停止使用该加油机，同时通知维修部门修理加油机。(4)当班营业终了，核实损失，报站长处理。24、发生漏油现象，加油员应立即停止加油，放空回油，关闭阀门，切断电源，对现场已跑、冒油品用棉纱、毛巾、拖把等可吸油物品进行必要的回收，禁止用铁制、塑料等易产生静电火花的器皿进行回收，回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净。检查确认无其他隐患后，可继续营业。 |