安

全

管

理

考

核

制

度

四川泛亚爆破工程有限公司

2023年1月5日

为加强规范民用爆炸物品安全管理，防止被盗、丢失、转借、挪用等现象发生，针对总公司承保的各大工程项目，并成立公司安全检查监督小组对违章、违规、违法等恶劣现象进行经济处罚。下列安全管理考核制度适用于公司下属项目部、与分公司合作的项目、分公司的爆破工程项目。

1. **民用爆炸物品管理信息系统**

 非系统原因，凡人为因素造成公司单位卡锁卡的，单位卡主管人员处罚2000元，单位卡主管人员所在项目部或分公司处罚1万元，若总公司受到公安机关处罚单，处罚金则由项目部或分公司承担。并应立即组织协助公司解卡，恢复系统。

1. **民用爆炸物品储存安全管理**

（1）在库区设置明显的安全警示标志。库区严禁烟火，进入危险品仓库禁带手机；

（2）、仓库严格实行"五防"，即人防、技防、物防、犬防、消防，做到防火、防爆炸、防雷、防盗、防破坏；

（3）、加强巡守,认真做好检查记录和交接班记录,并履行签字手续；

（4）、严格出入库人员,车辆登记手续,登记内容准确,清楚；

（5）、库区内不准饲养家禽、家畜，仓库周围应清除杂草树木，25米范围内不应种植针叶树；

（6）、库区内禁止存放变质，过期失效和公安机关没收的民爆器材及其他物品；

（7）、库房实行双人双锁，双人管理；

（8）、严格按规范及相关要求，严禁向无资质，无许可手续的用户供应民爆器材；

（9）、提高警惕，严防民爆器材丢失、被盗，发现可疑情况及线索，要立即报告当地公安机关；

（10）、仓库防雷接地设施每年必须即时接受当地政府气象部门的检测；

（11）、仓库内民爆器材要按规定堆垛，堆垛要留有检查，清点和装运的通道，民爆器材要做到帐、卡、簿一致；

（12）、装卸、堆垛民爆器材过程中严禁出现摔打，拖拉，碰撞等行为，严禁大声喧哗，做到文明装卸；

（13）、禁止在暴雨、强雷电、冰雹、大雾、暴雪等恶劣天气条件下装卸民爆器材；

（14）、要确保库区监控通讯、消防、避雷技术防范等设施的齐全、完好、有效。

（15）、设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，对治安防范设施开展经常性检查，及时发现、整改治安隐患，并有检查、整改记录。

（16）、定期召开安全例会，传达学习相关法律、法规及有关部门的文件精神和安全管理制度，并有会议记录。

（17）、建立出入库检查制度，严格执行生产、销售、购买、运输、储存、领用、发放、清退、看护的有关规定，手续齐全，登记完整，有关资料至少保存2年。

（18）、储存库实行24h专人值守，每班值班守护人员不少于3人，其中1人值守报警值班室。值守人员应每小时对库区进行一次巡视，巡视时携带相应的自卫器具，并如实登记形成台账。值守人员履行值班、检查等岗位职责，严格交接班制度。

公司安全检查小组一经发现违章、违规现象，视情节轻重划分三级违规，I级违规一次处罚项目部4000-5000元罚款，处罚项目经理2000元~3000元罚款，对责任人进行处罚，并以书面形式通知整改，情节严重，触犯法律的，交由司法部门处理；II级违规处罚一次处罚项目部3000-4000元罚款，处罚项目经理1000元~2000元罚款，对责任人进行处罚，并以书面形式通知整改，情节严重，触犯法律的，交由司法部门处理；III级违规处罚一次处罚项目部2000-3000元罚款，处罚项目经理500元~1000元罚款，并以书面形式通知整改，情节严重，触犯法律的，交由司法部门处理；若公安机关检查发现问题下发整改通知单，造成公司名誉受损，对责任项目部或分公司处罚1万元/次。

**3、仓库安全管理及出入库制度**

（1）、仓库必须符合国家有关规范和规定，并设置必要的安全防范措施和消防设备；

（2）、爆破器材，必须按其性质分类，分库储存，存放数量不准超过仓库设计容量；库内严禁存放其它物品；

（3）、设置有效的防潮、通风、防小动物的设施，防止爆破器材变质失效和被小动物啃咬；

（4）、仓库要配有专职保管员和足够的警卫人员，坚持24小时值班制度；

（5）、非正式生产厂家以及变质失效的爆破器材不准入库；

（6）、严禁无关人员进入库内，严禁在库区吸烟，严禁将易燃、易爆物品带入库内，严禁在库内住宿和进行其它活动；

（7）、各项安全防范措施不全或损坏时，必须立即补充和修复；

（8）、出现爆炸物品丢失、被盗，必须及时报告当地公安机关；

（9）、未经扫描录入的民用爆炸物品不得入库；

（10）、没有公安机关批准手续的民用爆炸物品，不准入库、出库和发放；

（11）、手续不全或有涂改，证、卡与本人不符的不准发放；

（12）、未做出库扫描文字台帐登记的雷管不准发放；

公司安全检查小组一经发现违章、违规现象，视情节轻重划分三级违规，I级违规一次处罚项目部4000-5000元罚款，处罚项目经理2000元~3000元罚款，对责任人进行处罚，并以书面形式通知整改，情节严重，触犯法律的，交由司法部门处理；II级违规处罚一次处罚项目部3000-4000元罚款，处罚项目经理1000元~2000元罚款，对责任人进行处罚，并以书面形式通知整改，情节严重，触犯法律的，交由司法部门处理；III级违规处罚一次处罚项目部2000-3000元罚款，处罚项目经理500元~1000元罚款，并以书面形式通知整改，情节严重，触犯法律的，交由司法部门处理；若公安机关检查发现问题下发整改通知单，造成公司名誉受损，对责任项目部或分公司处罚2~5万元/次。

**4、民用爆炸物品的运输**

 （1）除上述安全管理一般规定外，还要遵守交通规则。

 （2）上班期间不得穿拖鞋、背心，必须佩带工作吊牌和工作服。

 （3）不得疲劳驾驶、一边打电话一边开车。

 （4）严禁超载和民用爆炸物品器材的混装。

公司安全检查小组一经发现违章、违规现象，视情节轻重划分三级违规，I级违规一次处罚项目部4000-5000元罚款，处罚项目经理2000元~3000元罚款，对责任人进行处罚，并以书面形式通知整改，情节严重，触犯法律的，交由司法部门处理；II级违规处罚一次处罚项目部3000-4000元罚款，处罚项目经理1000元~2000元罚款，对责任人进行处罚，并以书面形式通知整改，情节严重，触犯法律的，交由司法部门处理；III级违规处罚一次处罚项目部2000-3000元罚款，处罚项目经理500元~1000元罚款，并以书面形式通知整改，情节严重，触犯法律的，交由司法部门处理；若公安机关检查发现问题下发整改通知单，造成公司名誉受损，对责任项目部或分公司处罚1万元/次。若公安机关检查发现问题下发整改通知单，造成公司名誉受损，对责任项目部或分公司处罚2~5万元/次。

1. **民用爆炸物品的使用和管理**

（1）施工人员进入施工现场必须佩带安全帽、工作吊牌和工作服，持证上岗。

（2）无爆破作业证件的施工人员禁止接触民用爆炸物品。

（3）民用爆炸物品到达施工现场后，应划定临时堆放区域，并由专人看守和明显的警示牌。

（4）临时堆放的民用爆炸物品应按规定堆放整齐，防水防潮防电，警戒区域内禁止有易燃物品和火种。

（5）进入爆破作业现场严禁携带打火机、手机，禁止吸烟和打电话。

（6）禁止一边装药一边钻孔，装药区至少离钻孔区和开挖区不低于30m。

（7）已装好药或连线完毕的区域禁止一切机具和人员进入。

（8）起爆时，警戒距离按施工设计确定，达不到警戒距离不予起爆。洞内起爆，应由总指挥下达起爆指令后方可起爆。

（9）爆破后检查要仔细，发现盲炮及时处理。

（10）当班未使用完毕的民用爆炸物品应按照规定清点退库。

（11）严禁爆粗口，注重个人素质和形象。

（12）发现问题逾期不整改。

1. 公司安全检查小组一经发现违章、违规现象，视情节轻重划分三级违规，I级违规一次处罚项目部4000-5000元罚款，处罚项目经理2000元~3000元罚款，对责任人进行处罚，并以书面形式通知整改，情节严重，触犯法律的，交由司法部门处理；II级违规处罚一次处罚项目部3000-4000元罚款，处罚项目经理1000元~2000元罚款，对责任人进行处罚，并以书面形式通知整改，情节严重，触犯法律的，交由司法部门处理；III级违规处罚一次处罚项目部2000-3000元罚款，处罚项目经理500元~1000元罚款，并以书面形式通知整改，情节严重，触犯法律的，交由司法部门处理；若公安机关检查发现问题下发整改通知单，造成公司名誉受损，对责任项目部或分公司处罚2~5万元/次。
2. 公司安全检查监督小组成员名单附公司下发文件。

 四川泛亚爆破工程有限公司

 2023年1月5日