西充县长久燃气有限责任公司

液化气安全管理制度

(1)液化气的装运、保管、使用，工作人员必须经消

防部门专业知识培训，合格者方能上岗。

(2)严禁一切火种带入气瓶库，瓶库外应设置明显

防火标志。

(3)瓶库的钢瓶调换，阀门的控制要派人专门负责

管理，使用瓶与存储瓶应分隔存放，并有日常操作用气

记录。

(4)每次调换钢瓶应需要肥皂水检查是否漏气，并

要检查橡皮管，密封圈是否老化。

(5)使用前需要做下列各项检查工作。

①检查液化气的设备，阀门和燃烧器前所有开关是否关闭。

②经检查证实，燃烧器前所有开关全部关闭，方可开启钢瓶送气，并检查玻璃U型水表，压力是否在规定范围内(防止稳压器失灵，如不正常立即检修)。

③以上各项检查属正常范围内，方可通气使用。

(6)操作工在点火时应注意事项:

①先点燃引火棒，用开关调节使引火棒火焰正常。

②将引火棒伸入炉膛，使火焰引向燃烧器，开启开

关，点燃燃烧器，调节风门，最佳燃烧状态。

③点火及燃烧时如遇回火，放炮现象(或在混合管

内燃烧时)应立即关闭开关，稍等片刻再点燃，直至正常。

(7)停止用气应注意:

①停止用气时应现将所有燃烧器前的开关阀门关闭，然后去瓶库把钢瓶阀门关闭，并把管道余气燃烧掉。

②瓶库如有蒸汽加热装置设备的，应关闭蒸汽阀门。

③评酷检查完毕，正常之后，门要锁好，并做好最

后检查记录。

西充县长久燃气有限责任公司

2023年1月15日