|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 南充市高坪鞭炮厂  安全生产操作规程 | | 文件编号： CZGC2022-02 | |
| 第1页 共1页 | |
| 爆竹机械混装药安全操作规程 | | 第1版第2次修订 | |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的  为了规范本厂烟花爆竹产品的机械混装药。  2.适用范围  适用于本厂烟花爆竹产品的机械混装药。  3.内容   1. 按规定穿戴好劳保用品，进入装药区时必须触摸防静电设施。严禁酒后上班，严禁非本工序人员未经管理人员许可进入本工序。 2. 每次开机让机器空转5分钟，检查有无异响，皮带是否跑偏，皮带间有无药尘及杂物，检查无异样后，方可开始加料作业。 3. 检查所用化工材料是否符合本工序要求，有无杂质、吸潮结块等。 4. 在机器运转过程中，混装药间的地面始终保持3厘米以上的水。 5. 泄爆间的门应当与装药机主电源保持有效连锁状态，机器带药运转过程中，严禁任何人进入泄爆间内。 6. 出现电源线路漏电、短路、机器运转不正常、药剂温度异常升高或有异味、散饼或药斗下药不畅等情况时，必须立即关机停止作业，清除存留机器上的药物，排除故障后方可作业。 7. 封口饼应及时转运至保养房，本工房定量10kg，禁止超量存放。 8. 下班断电停机后，使用气吹枪和软刷吹扫机器表面；用水冲洗地面和混装药间的墙面。 9. 混装药间的地面废水应单独收集到废水沉淀处理池，进行有效处理。 | | | |
| 南充市高坪鞭炮厂  安全生产操作规程 | | 文件编号： CZGC2022-02 | |
| 第1页 共1页 | |
| 封口饼保养安全操作规程 | | 第1版第2次修订 | |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的  为了规范本厂烟花爆竹产品的封口饼保养。  2.适用范围  适用于本厂烟花爆竹产品的封口饼保养。  3.内容   1. 封口饼送入保养房储存时,应按时间先后依序放置，在产品标识卡上标明入库时间，按工艺要求存放足够时间，才能进入下一工序。 2. 封口饼堆码高度≤1.5米，垛距≥0.7米,距墙壁≥0.45米,安全通道≥1.5米。保持卫生整洁，通道畅通，封口饼平码堆放、摆放整齐。 3. 进入保养房搬运人员不超过2人，搬运时应少量、多次；不应有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为；不应使用铁质工具。 4. 每天对室内温、湿度进行检测记录，温度控制在-20℃～45℃，相对湿度控制在50%～85%。应保持中转库通风窗通风、散热良好，并防止小动物进入。气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业。 | | | |
| 南充市高坪鞭炮厂  安全生产操作规程 | | 文件编号： CZGC2022-02 | |
| 第1页 共1页 | |
| 爆竹机械结鞭安全操作规程 | | 第1版第2次修订 | |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的  为了规范本厂烟花爆竹产品的机械结鞭。  2.适用范围  适用于本厂烟花爆竹产品的机械结鞭。  3.内容   1. 作业前，应认真检查机器和电源线路是否正常。 2. 按工房定量领取封口饼、引线卷等半成品和其他材料，严禁超量领取和超量存放。 3. 结鞭时，应除去封口饼上粘附的药尘，分割主引线应使用单刃刀片，刃口应锋利。 4. 机器运转时，不得将手放在传送带或转动部件处，出现卡齿应停机处理。 5. 在操作期间，要勤打扫工作场所，掉落炮籽及时收集。灰渣用专用器具装好，到指定地点分筛。 | | | |
| 南充市高坪鞭炮厂  安全生产操作规程 | | 文件编号： CZGC2022-02 | |
| 第1页 共1页 | |
| 爆竹包装安全操作规程 | | 第1版第2次修订 | |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的  为了规范本厂烟花爆竹产品的包装。  2.适用范围  适用于本厂烟花爆竹产品的包装。  3.内容   1. 必须按规定数量领取结鞭半成品和包装纸、商标，不准超量领取和超量存放在车间。 2. 安装点火引线时，应按标准要求安装牢固。 3. 产品内外包装应匹配。粘贴合格证、包装标识码应牢固，吻合平整，无遮盖、无露头露脚、无包头包脚、无露白现象。 4. 包装好的成件产品应及时转入中转库，不准超量存放在操作间。 5. 当天用剩下的纸箱、商标等应收拾整齐，整理好统一存放到指定地点。 | | | |
| 南充市高坪鞭炮厂  安全生产操作规程 | | 文件编号： CZGC2022-02 | |
| 第1页 共1页 | |
| 引火线中转库安全操作规程 | | 第1版第2次修订 | |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的  为了规范本厂烟花爆竹产品的引火线中转库。  2.适用范围  适用于本厂烟花爆竹产品的引火线中转库。  3.内容   1. 引火线收发时，限1人进入中转房作业。 2. 管理员每天应检查引火线有无受潮、异味，室内导静电胶皮有无破损等现象，发现异常时，立即报告安全技术负责人，经处置后方可作业。 3. 引火线应分类堆码整齐，并标识品名、规格、数量及入库时间等信息，不得超量存放。堆码高度≤1.5米，距墙壁≥0.45米。 4. 收发引火线时，应做好出入库登记工作，建立出入库台账，并确保帐物相符。 5. 每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在-20℃～45℃，相对湿度控制在50%～85%。气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业。 6. 应保持中转库通风窗通风、散热良好，并防止小动物进入。 7. 下班时用湿拖布打扫中转库的余药余尘。 | | | |
| 南充市高坪鞭炮厂  安全生产操作规程 | | 文件编号： CZGC2022-02 | |
| 第1页 共1页 | |
| 化工材料仓库安全操作规程 | | 第1版第2次修订 | |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的  为了规范本厂烟花爆竹产品的化工材料仓库。  2.适用范围  适用于本厂烟花爆竹产品的化工材料仓库。  3.内容   1. 机动车进入库区，应安装阻火器，并熄火停靠在库房门前2.5米外。 2. 氧化剂应分间单独存放，单基粉与其他化工原料应分类存放，化学性质相抵触的材料严禁混存。 3. 收料时要认真核对品名、规格、数量，原材料应符合有关质量标准要求，经检验合格方可入库。 4. 堆垛不能占用疏散通道，安全防火门保持开关顺畅，存放的原材料应设置产品标识卡，并做好化工材料出入库台账。 5. 检查库内原材料有无受潮变质情况，严禁存放和使用受潮产品，做到原材料先入先出。 6. 每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在-20℃～45℃，相对湿度控制在50%～85%。应保持中转库通风窗通风、散热良好，气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业；温、湿度超过上下限时要采取防护措施。防止小动物进入库房内。 | | | |
| 南充市高坪鞭炮厂  安全生产操作规程 | | 文件编号： CZGC2022-02 | |
| 第1页 共1页 | |
| 引火线库安全操作规程 | | 第1版第2次修订 | |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的  为了规范本厂烟花爆竹产品的引火线库。  2.适用范围  适用于本厂烟花爆竹产品的引火线库。  3.内容   1. 作业人员入库前应穿戴符合要求的工作服，消除身体静电。 2. 作业人员不得超过2人，电瓶车、板车、手推车不应进入本仓库内。进入引火线仓库区域的机动车辆，排气管应安装阻火器，装卸前机动车应熄火平稳停靠在仓库门前2.5米外。 3. 引火线的存放总药量应与本库房储存能力相适应，严禁超过库房核定储存的药量。 4. 仓库内引火线应分类存放，通道畅通，摆放整齐、平码堆放；引火线堆码高度≤1.5米，距墙壁≥0.45米。 5. 引火线入库前应检查验收、登记，验收内容包括：数量、包装、规格等各种标识。按规范要求建立流向登记台帐和产品标识卡，应账卡物相符。 6. 每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在-20℃～45℃，相对湿度控制在50%～85%。气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业；温、湿度超过上下限时要采取防护措施。 7. 装卸、搬运引火线时，应单件作业；不应有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为；不应使用铁锹等铁质工具。严禁在库房区域内进行开箱、分箱等生产作业。 8. 保管人员应熟悉所储存物品的安全性能和消防器材的使用方法，加强对消防设施（器材）以及通风、防潮、防鼠等设施的维护，保障其功能有效、适用安全要求。 | | | |