**车辆例检岗位安全操作清单**

1.正确使用配备的各类例检设施、设备、机具和正确佩戴、使用劳动保护用具、用品；

2.指挥接受例检的车辆低于５公里的时速安全驶入适当位置停车，关闭档车器栏杆并开启红色信号警示灯；

3.由**2**名例检人员在受检车辆驾驶员配合下，按照例检项目及标准认真细致的检查，同时应当注意自身的安全保护；

4.检查工作结束，例检人员离开作业区到达安全位置后，开启档车器栏杆，并关闭红色信号警示灯，开启绿色信号指示灯指挥车辆缓慢驶出安检地沟；

5.例检合格的车辆按要求填写《例检记录表》、《安检签单记录卡》；

6.如例检不合格车辆填写《例检记录表》和《例行检查不合格处理登记表》，并现场立即进行整改，不能现场整改完成的，开具《停班通知书》通知相关部门停运，待整改完成并经复检合格后，要再次填写相关的全部登记表格和签字确认，恢复运行。