|  |  |
| --- | --- |
| 作业名称 | **施工升降机岗位操作清单** |
| 作业对象 | 施工升降机司机 | 危险等级 | 一般/较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素：（1）身体健康状况异常：患有高血压、心脏病、癫痫病以及不适于高处作业的禁忌症等；（2）冒险心理：酒后作业、疲劳作业、冒险蛮干；（3）操作错误：违章作业，未按操作规程施工；2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，未正确佩戴安全帽；3.坠落伤害：超载运行，制动、限速部件失灵。 |
| 易发事故类型 | 高处坠落、坍塌、触电、火灾。 |
| 岗位操作注意事项 | 1.施工升降机司机必须经省级建设行政主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作证书，方可上岗；2.接班第一次开车，应满载将吊笼开至离地面1m处，停车检查吊笼是否自动下滑现象，如发生下滑现象，必须调整电磁制动器的间隙；3.司机开车时要集中精神，严禁与他人闲谈；4.严禁超载运行，载重或载人应符合说明书要求；5.随时注意信号，观察运转状况，发现异常必须立即停车，待故障排除后方能开车；6.严禁装载超过吊笼宽度和高度物品和材料；7.视野很差、大雾、雷雨天气和危险条件时，严禁开车；8.合闸总启动后司机不准离开吊笼，只有在取走电锁钥匙后，方能离开吊笼；9.制动、限速部件发现异常或失灵时严禁开车；10.大风条件下应注意安全，当风力达到6级以上时，不准开车，并将吊笼降到最低层；11.卸料平台安全门未关好，不得开动吊笼；12.下班后必须打扫吊笼，做好当班记录，拉开开关，锁好控制箱和底笼门，填写运行记录，做好交接班；13.严禁非司机开车。 |
| 劳动防护用品 | 安全帽、劳保鞋、工具包。 |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员；2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生；3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医；4.受伤昏迷的，可采取急救措施，待专业医生救治。电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：应急预案中规定的医院联系电话送医路线：应急预案中规定的送医路线 |