|  |  |
| --- | --- |
| 作业名称 | 普工作业岗位操作清单 |
| 作业岗位 | 普工 | 危险等级 | 一般 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素：（1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干。（2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品。3.物体打击伤害：构配件及工具等坠落物伤害，不走安全通道。 |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、触电、火灾、机械伤害 |
| 岗位操作注意事项 | 1.普工必须正确使用安全劳动防护用品，高 处作业必须系好安全带；2.普工作业人员上下班必须走安全通道，禁止攀爬脚手架及防护栏杆；3.普工作业前必须针对作业内容开展交底培训及教育，不得冒险蛮干；4.从砖垛上取砖应由上而下阶梯式拿取，严禁一码拿到底或在下面掏拿。传砖时应整砖和半砖分开传递，严禁抛掷传递；5.开挖槽、坑、沟深度超过1.5m，必须根据土质和深度情况按安全技术交底放坡或加可靠支撑，遇边坡不稳、有坍塌危险征兆时，必须立即撤离现场。并及时报告施工负责人，采取安全可靠排险措施后，方可继续挖土；6.槽、坑、沟必须设置人员上下坡道或安全梯。严禁攀登固壁支撑上下，或直接从沟、坑边壁上挖洞攀登爬上或跳下。间歇时，不得在槽、坑坡脚下休息；7.挖土过程中遇有古墓、地下管道、电缆或其他不能辨认的异物和液体、气体时，应立即停止作业，并报告施工负责人，待查明处理后，再继续挖土；8.槽、坑、沟边1m以内不得堆土、堆料、停置机具，堆土高度不得超过1.5m；9.人工开挖土方应从上而下分层进行，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于3m，严禁掏洞、挖空底脚；10.钢钎破冻土、坚硬土时，扶钎人应站在打锤人侧面用长把夹具扶钎，打锤范围内不得有其他人停留。锤顶应平整，锤头应安装牢固。钎子应直且不得有飞刺。打锤人不得戴手套；11.从槽、坑、沟中吊运送土至地面时，绳索、滑轮、钩子、箩筐等垂直运输设备、工具应完好牢固。起吊、垂直运送时，下方不得站人；12. 配合机械挖土清理槽底作业时，严禁进入铲斗回转半径范围。必须待挖掘机停止作业后，方准进入铲斗回转半径范围内清士；13.两人抬运，上下肩要同时起落，多人抬运重物时，必须由专人统一指挥、同起同落、步调一致、前后互相照应，注意脚下障碍物，并提醒后方人员，所抬重物离地高度一般30cm为宜；14.用井架、龙门架、外用电梯垂直运输，零散材料码放整齐平稳，码放高度不得超过车厢，小推车应打好挡掩。运长料不得高出吊盘（笼），必须采取防滑落措施；15.跟随汽车、拖拉机运料的人员，车辆未停稳不得下车。装卸材料时禁止抛掷，并应按次序码放整齐。随车运料人员不得坐在物料前方。车辆倒退时，指挥人员应站在车辆侧面，并且与车辆保持一定距离，车辆行程范围内的砖垛、门垛下不得站人；16.使用车辆与塔机装卸材料时，吊物吊钩起落时，应与吊钩保持一定安全距离；17.清理楼层施工垃圾，必须从垃圾溜放槽溜下或采用容器运下，严禁从窗口等处抛扔；18.清理楼层时，必须注意孔洞，遇有地面上铺有盖板，挪动时不得猛掀，可采用拉开或人抬挪开；19.严禁乱动现场的各类电气、机械设备和各种安全防护设施，如安全网、防护栏杆、配电箱等；20.从砖垛上取砖，应由上而下，阶梯式拿取，禁止一码拆到底或在下面掏取，整砖和半砖分开转运，脚手架上堆砖不得超过三层码砖；21.清倒建渣或清运渣土完毕后，应立即用密目网覆盖裸土；22.进行产生扬尘较大的施工作业中，应严格执行湿法作业措施。 |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋 |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。4.受伤昏迷的，可采取急救措施，待专业医生救治。电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：应急预案中规定的医院联系电话送医路线：应急预案中规定的送医路线 |