|  |  |
| --- | --- |
| **（四）粮食进出仓作业关键操作清单及操作要求** | |
| **关键操作清单** | 1、空仓消毒、熏蒸用药要按规操作。  2、出仓前粮食熏蒸、防护剂使用应超过防护期。  3、作业前组织装卸人员召开班前安全培训，进行安全交底，由现场安全监管人员确认作业人员采取安全措施后方可确认作业开始。  4、出仓作业，严禁人员进入仓内粮堆，防粮堆垮塌埋人，开启挡粮门，需2人以上身系安全绳，在外侧从上往下依次拆除。  5、处理粮堆结拱、挂壁时，至少2人身系安全绳，安全绳在仓外有良好固定，从上至下，用长杆清除，严禁从下至上操作，防埋人。  6、机械设备使用前要检查电缆线的完好性，使用中做好机械设备的固定及电缆线防碾压措施，机械设备故障时，严禁“带病”运行，需断开电源由专业人员维修。  7、车辆移动时确保人和机械设备与车辆有足够的安全距离，且人员不在车辆视线盲区，车辆停稳后，方可上下，严禁从输送设备上下人。  8、车辆卸粮作业，开启侧栏门要注意保持安全距离。  9、包粮卸车作业要从上往下，严禁从底部或中部开始作业，防滑包及人员跌落。  10、在高处作业时，要有保护措施，严禁单人作业。  11、移动机械设备前，须下降至安全高度并断电，机械设备下严禁站人。 |
| **操作要求** | 1、召开班前安全会议，进行安全交底。  2、现场监管人员督促作业人员采取有效安全措施后方可确认作业开始。  3、开启挡粮门或粮食堵塞或高处作业时，至少2人采取足够的安全措施后方可操作。  4、检查机械设备电缆线的完好性，做好防碾压措施。  5、车辆移动时，确保与人和机械设备等始终保持足够的安全距离，且人员不在视线盲区。  6、输送设备上禁止上下人，设备下禁止穿越。 |