|  |  |
| --- | --- |
| **（五）装卸作业关键操作清单及操作要求** | |
| **关键操作清单** | 1、作业前召开班前安全会议，告知安全注意事项，双方签字确认存档。  2、由现场监管人员确认作业人员采取好安全措施后方可确认作业开始。  3、车辆移动时确保人和机械设备与车辆有足够的安全距离，且人员不在车辆视线盲区，车辆停稳后，方可上下，严禁从输送设备上下人，打开车皮门或车厢板，应注意下落物的方向。  4、机械设备使用前要检查电缆线的完好性，使用中做好机械设备的固定及电缆线防碾压措施，机械设备故障时，严禁“带病”运行，需断开电源由专业人员维修。  5、粮食卸地应按照粮库安全生产守则要求，高度、堆码标准必须符合操作规定。  6、在高于2米的地方作业时，要采取有效防护措施。  7、作业区域禁止吸烟、使用明火。 |
| **操作要求** | 1、召开班前安全会议，进行安全交底。  2、现场监管人员督促作业人员采取有效安全措施后方可确认作业开始。  3、车辆移动时，确保与人和机械设备等始终保持足够的安全距离，且人员不在视线盲区，输送设备上禁止上下人，设备下禁止穿越。  4、检查机械设备电缆线的完好性，做好防碾压措施。  5、卸地粮食整齐堆码，高度不超5米。  6、高于2米作业时，必须采取有效防护措施。  7、作业区域严禁烟火。 |