特殊作业清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-4-13 动火作业清单 | | | | | | | | | | |
| 作业单位 | |  | | | | | | | | |
| 作业地点 | |  | | | | | | | | |
| 作业内容描述 | |  | | | | | | | | |
| 动火时间 | | 年 月 日 时至 年 月 日 时 | | | | | | | | |
| 动火作业类型：（需要的打“√”） | | | | | | | | | | |
| □电焊 □气焊（割） □砂轮 □电钻 □喷灯 □其他： | | | | | | | | | | |
| 危害识别：（需要的打“√”） | | | | | | | | | | |
| □爆炸 □火灾 □灼伤/烫伤 □机械伤害 □中毒和窒息 □触电 □其他： | | | | | | | | | | |
| 安全措施：（需要的打“√”） | | | | | | | | | | |
| □ 生产用机器设备已断电，停机 | | | | | □ 动火区域已设置围栏和警示标识 | | | | | |
| □ 烟花爆竹原材料、半成品、成品已撤离 | | | | | □ 动火监护人已到位 | | | | | |
| □ 动火区域（15 米内）易燃、可燃物已清除 | | | | | □ 动火点周边窖井、沟渠、地漏等已封堵 | | | | | |
| □ 采取防止火花飞溅措施 | | | | | □ 氧气、乙炔气瓶压力正常、安全附件齐全有效 | | | | | |
| □ 氧气和乙炔气瓶（直立放置）利用支架支撑放置且间距大于5米，两者距焊接点大于10米。 | | | | | □ 消防设备、器材准备妥当 | | | | | |
| □ 动火区域内粉尘、可燃气体浓度符合动火指标 | | | | | □ 特种作业人员持证 | | | | | |
| □ 电焊回路线必须接在焊件上。电线未穿过下水井或与其他设备搭接。 | | | | | □ 个人防护装备齐全，穿戴使用正确。 | | | | | |
| □动火结束，清理现场，无火源火星残留 | | | | | □ 其他补充安全措施： | | | | | |
| 动火作业人签字： | | | | | 现场负责人 |  | | | | |
| 审批人 |  | | 审批时间 | 年 月 日 | |
| 监护人 | |  | | | 验收人 |  | | 验收时间 | 年 月 日 | |
| 1-4-14 设施设备、线路（检修、维保）作业清单 | | | | | | | | | | | |
| 设施设备名称 |  | | | | | | | | | | |
| 作业地点 |  | | | | | | | | | | |
| 作业内容描述 |  | | | | | | | | | | |
| 作业时间 | 年 月 日 时至 年 月 日 时 | | | | | | | | | | |
| 作业类型：（需要的打“√”） | | | | | | | | | | | |
| □设备维修 □设备保养 □设施维护 □其他： | | | | | | | | | | | |
| 危害识别：（需要的打“√”） | | | | | | | | | | | |
| □爆炸 □火灾 □灼伤/烫伤 □机械伤害 □触电 □其他： | | | | | | | | | | | |
| 安全措施：（需要的打“√”） | | | | | | | | | | | |
| □ 生产用机器设备已断电，停机 | | | | □ 作业区域已设置围栏或警示标识 | | | | | | | |
| □ 烟花爆竹原材料、半成品、成品已有效隔离 | | | | □ 现场监护人已到位 | | | | | | | |
| □ 有效清理设备及场地药尘 | | | | □ 个人防护装备穿戴齐全 | | | | | | | |
| □ 采取防止火花飞溅措施 | | | | □ 消防设备准备妥当 | | | | | | | |
| □ 作业区域（15 米内）易燃物已清除 | | | | □ 高处、电工、焊工、烟花爆竹涉药特种作业人员持证 | | | | | | | |
| □ 带电作业符合作业要求 | | | | □ 其他补充安全措施： | | | | | | | |
| 作业人员签字： | | | 现场负责人 |  | | | | | | | |
| 审批人 |  | | | 审批时间 | | | 年 月 日 | |
| 验收人 |  | | | 验收时间 | | | 年 月 日 | |

1-4-15 烟花爆竹企业余药、废料、废品处置作业清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 销毁单位 | |  | 销毁时间 | 年 月 日 | |
| 销毁地点 | | □销毁场 □其他： | 销毁处置方式：□燃放法 □焚烧法 □其他 | | |
| 点火方式 | | □手工 □电点火 | 销毁总药量： Kg，单次销毁药量： kg | | |
| 销毁药料种类：□成品 □烟火药 □黑火药 □引火线 □氧化剂 □还原剂 □其他 | | | | | |
| 序号 | 安全措施 | | | | 符合情况 |
| 1 | 编制处置方案。 | | | | □符合 □不符合 |
| 2 | 销毁场选址及外部距离符合GB50161、GB24284标准要求。 | | | | □符合 □不符合 |
| 3 | 防护用品、应急物资的配备符合安全要求。 | | | | □符合 □不符合 |
| 4 | 销毁工具、销毁设备器材符合安全要求。 | | | | □符合 □不符合 |
| 5 | 现场监护、警戒、管理人员设置符合要求。 | | | | □符合 □不符合 |
| 6 | 销毁作业人员（需特种作业持证2年或燃放作业持证操作3次以上）。 | | | | □符合 □不符合 |
| 7 | 产品药物铺设宽度、厚度符合GB50161、GB11652的要求 | | | | □符合 □不符合 |
| 8 | 警戒范围、安全警示标志符合安全要求。 | | | | □符合 □不符合 |
| 9 | 禁止无关人员进入。 | | | | □符合 □不符合 |
| 10 | 禁带非销毁专用火源火种进入销毁现场。 | | | | □符合 □不符合 |
| 11 | 销毁作业遵循少量、多次、轻拿、轻放原则进行。 | | | | □符合 □不符合 |
| 12 | 如遇特殊情况（如：异常天气、危及人身财产安全情况等）停止作业。 | | | | □符合 □不符合 |
| 13 | 销毁处置结束30分钟后，进入现场熄灭火星、清理杂物。 | | | | □符合 □不符合 |
| 14 | 确认现场安全，解除警戒。 | | | | □符合 □不符合 |
| 销毁作业人员签字： | | | | | |
| 现场负责人：  年 月 日 | | | 审批人：  年 月 日 | | |