**特种设备安全风险管控责任清单(示例)**

(叉车)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **特种****设备** | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 风险 等级 | 责任 部门 | 责任 人 |
| 叉车 | 1.叉车倾覆或叉车受外力撞击致相关 人员受伤；2.坍塌物、邻近坠落物致相关人员受 伤 ；3.轮胎磨损或老化以及刹车失灵致车 辆失控伤人；4.叉车违规载人，超载或偏重心载物致 车辆失控；5.操作人员身体原因，引起操作失控； 6.… | 1 .持证上岗；2.确认车况正常，检查刹 车系统的可靠性，作业场 所应具备正常作业条件； 3.严格按操作规程装卸载作业及行驶；4、操作人员应定期体检， 上岗前如实向部门负责人报告体感状况；5.… | 1.控制车速，及时观察和瞭望，遇有异常情 况，应立即减速、停车，并将货叉落地；2.保持足够车距和与邻近物的安全距离；3.严禁载人、超载或偏重心装载货物；4.定期对叉车进行检查维保，并做好记录； 5.操作人员务必定期体检，上岗前主动报告 体感状况，作业中一旦感觉身体难支，就立即减速、停车，报告主管负责人；6.… |  |  |  |