特种设备隐患排查治理清单(登高车或升降机)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **项目** | **排查标准** | 隐患 分级 | 排查频次 | 排查方法 | **整改措施** | **责任**  **部门** |
| 1 | 车体 | 车身各部件齐全完整 | 一般 | 每月 | 外观检查 | 1.如有变形、侧倾等现象，应 立即停止使用，并进行检修；  2.补齐缺失部件。 |  |
| 2 | 线路、管路 | 线路、管路无漏液现象 | 一般 | 每月 | 外观检查  操作实验 | 及时检修、维护。 |
| 3 | 刹车系统 | 刹车系统必须可靠有效 | 严重 | 每月 | 操作实验 | 1.立即停止使用；  2.及时检修、维护。 |
| 4 | ·· | ·. | … · | …… | · |  |