**安全生产隐患排查治理清单**

| 检查日期 | 检查部位 | 隐患内容 | 隐患类别 | 整改措施 | 整改时间 | 完成时间 | 负责人 | 验收时间 | 验收人 | 验收结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.10.6 | 配电  硐室 | 灭火器失效。 | 一般隐患 | 更换并配备符合要求的消防器材-灭火器。 | 10天 | 2021.10.20 | XXX | 2021.10.21 | XXX | 合格 |  |
| 2021.6.8 | +XX中段 | +XX中段东2号采空区未及时处理。 | 重大隐患 | 1.立即封闭。  2.制定采空区管理制度。每个矿块开采完毕后及时封闭。 | 20天 | 2021.6.20 | XXX | 2021.6.22 | XXX | 合格 |  |
| 2021.6.8 | 自救器 | 自救器配备不全。 | 重大隐患 | 1.按职工最大人数的110%配备自救器，并确保完好。  2.入井人员随身携带。  3.入井人员熟练使用佩带方法。 | 10天 | 2021.6.15 | XXX | 2021.6.16 | XXX | 合格 |  |
| …… | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |