**关于2023年《安全生产法》、《安全生产条例》暨安全警示教育培训会议暨全省安全生产工作暨安全领域突出问题、作风不实，欺上瞒下等问题专项整治推进电视电话会议会议精神的传达**

2023年11月30日市应急管理局组织召开了阆中市2023年《安全生产法》、《安全生产条例》暨安全警示教育培训会议。

会议观看了安全警示教育视频，深刻剖析了《安全生产法》、《安全生产条例》的具体条款。从法律的角度解读了安全生产工作。

2023年12月1日召开了全省安全生产工作暨安全领域突出问题、作风不实，欺上瞒下等问题专项整治推进电视电话会议。省长黄强主持会议，并做出了相关工作安排、提出了相关要求。

　　　会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对山西吕梁市永聚煤矿一办公楼火灾事故的重要指示精神，牢固树立安全发展理念，汲取教训、举一反三，警钟长鸣、常抓不懈，聚焦重点行业领域，深入排查整治风险隐患，全面压实安全生产责任，做到每个环节、每个节点都有人抓、有人管，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

安全生产要坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全。坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，始终保持如履薄冰的高度警觉，做好安全生产各项工作，决不能麻痹大意，掉以轻心。对在安全生产上不负责任、玩忽职守出问题的，要严查严处、严肃追责，认真履行各自岗位的安全职责，层层落实到基层一线。深入开展安全大检查，严厉打击违法违规行为，采取有力措施清除各类风险隐患，坚决遏制事故的发生，确保人民生命财产安全。安全生产人命关天，必须警钟长鸣，持续抓实抓严。

各项目要深刻吸取此次火灾事故教训，牢固树立安全发展理念，强化底线思维，针对冬季火灾事故易发多发等情况，举一反三，深入现场排查风险隐患，完善应急预案和防范措施，压实责任，坚决遏制火灾事故的发生。

岁末年初，抢工期、赶进度的情况屡有发生，在注重进度的同时，一定要更加注重现场的安全管理工作。气温下降，各项目要启动冬季施工专项方案。注意防滑以及上下班途中的安全，预防火灾、煤气中毒、交通事故，临近年底、工人比较浮躁，安全意识有所松懈，一定要加强工人的安全教育工作，提高其安全意识。

一、要严格落实安全生产责任制

各项目要落实安全生产责任制，项目负责人要深入施工现场，加强对现场安全生产工作的组织领导，项目经理、专职安全员等关键岗位人员要坚守岗位，履职尽责，切实将各项安全防护措施落到实处，对“人的不安全行为”和“物的不安全状态”加大检查、整改、处罚力度。加强现场作业管理，确保无隐患的存在，无安全事故发生。

二、要认真做好岁末年初各项安全生产工作

（1） 开展全面安全隐患排查整治

# 全体管理人员对施工现场的安全管理工作绝对不能有丝毫的放松，在现场发现任何安全隐患，都要保持“零容忍”态度，立即消除。针对各自项目特点，进行全面隐患排查整治，做到“全覆盖、无死角”，隐患排查要做到全员参与、全面排查。

# 现场有安全隐患的部位必须设置安全警示标志。特别要重点对起重机械、脚手架、深基坑、模板支撑、高处作业、施工用电、有限空间、“四口”、“五临边”等关键环节和部位进行检查，注重对项目生活区、生产区防火和食品安全的检查，对检查发现的问题要定人、定时间、定措施整改，及时整改到位，消除各类安全隐患，严肃查处违法、违章现象。严防物体打击、高坠、火灾、触电、机械伤害、车辆伤害、起重伤害、坍塌、爆炸、淹溺、透水等高发事故的发生。

1. 加强工人入场安全教育、日常安全教育、培训

凡新进场工人必须进行三级安全教育，经培训考核合格后方可上岗作业，同时要加强工人的日常安全教育、班前教育、安全技术交底工作。提高工人的自我安全防范意识，工人必须做到100%购买工伤保险，且必须先购买工伤保险再进场作业。并做好安全防护用品的佩戴（入场必须佩戴安全帽、高处、临边作业必须系好安全带）并保证安全防护用品的质量。

1. 重视工地消防安全管理工作

要落实消防安全责任制、消防防火值班、易燃易爆物品使用存放管理等各项消防安全制度。重点加强施工过程中的消防安全管理，确保电工、电焊工等特种工持证上岗，接受岗前培训、安全技术交底并按照规程进行施工；严格落实动火审批制度，施工现场的焊接、切割作业符合防火要求；加强施工现场用电管理，定期对电气设备进行检修保养，防止因电气线路和设备老化短路漏电诱发火灾；现场必须配备足够的消防设施（灭火器、消防水源、防护面罩等）；禁止工人在施工现场抽烟、乱扔烟头（防止烟头引燃材料，引起火灾事故）。

1. 加强有限空间作业的安全管理

有限空间作业前，必须严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则。检查是否存在未经气体检测或检测不合格进入有限空间作业的现象。作业人员必须配备合格的呼吸防护用品，监护人必须随时保持与作业人员的联系，作预防性防护。

1. 加强特种设备、机械的安全管理工作

要加强对塔吊、施工电梯、起重机械、吊篮、场区内专用机动车辆、压力管道、压力容器等特种作业设备的安全管理，包括特种设备的安装、检测、验收和使用。做好日常安全检查、维护、保养工作，严格落实持证上岗制度、遵守相关操作规程，拒绝违规操作、违章指挥、严禁设备带病作业，对于机械设备要坚持“有轴必有套、有轮必有罩、有台必有杆、有洞必有盖”的安全防护原则。

1. 加强现场临时用电的安全管理

现场施工用电必须采用三级配电二级漏电保护系统；实行“一机一闸一箱一漏”。严禁使用破损的电线、电缆、电线必须架空设置或穿导管。严禁私拉乱接、使用大功率电器，防止触电、漏电事故发。

1. 加强现场安全资料的管理

包括各种专项方案的编制、审核、审批、应急预案和应急演练、安全会议、安全日志、施工日志、安全隐患检查、整改台账、安全教育培训、安全技术交底、危大工程、消防、防洪、防汛资料及中央、省、市相关部门的安全生产文件贯彻学习资料等。

1. 加强各种安全制度的落实

包括《安全生产例会制度》、《安全生产检查制度》、《安全生产教育培训制度》、《特种作业人员安全作业制度》、《特种设备安全管理制度》、《事故隐患和危险源管理制度》等。

各项目要再次细读新《安全生产法》、《安全生产条例》。遵守《安全生产法》，当好第一责任人。高度重视岁末年初安全生产管理薄弱，安全生产事故易发的突出情况，切实做好各项安全管理工作。

安全就是生命、安全就是效益，各项目要时刻紧绷安全生产这跟弦，做到警钟长鸣，持续保持高压态势，树立安全红线意识。完成“0重伤0死亡0事故”的安全目标。

**四川三鼎烁宇建设工程有限公司**

**2023年12月2日**