**仪陇县合力辉煌农机农民专业合作社**

**社会化服务制度**

**农机安全生产管理制度**

一、合作社承担农机安全生产主体责任，法定代表人是第一责任人。法定代表人负责本单位农机安全的管理、组织、协调和监督。

二、定期开展农机安全宣传教育、操作技能培训和隐患排查。

三、建立健全农机具、拖拉机联合收割机驾驶人员台帐。

四、新购拖拉机、联合收割机，及时到农机监理部门办理入户手续，并按时参加检审。

五、拖拉机、联合收割机驾驶人员必须持证上岗，接受农机监理部门的安全管理，未按规定参加检审或检审不合格的驾驶人员，不准驾驶拖拉机、联合收割机。

六、农机具投入作业前，应进行检查、保养、紧固、调试，达到良好技术状态，不准驾驶、操作安全装置不全或机件失灵的农机具。发现安全隐患，应及时排除。

七、拖拉机及其驾驶人不得违法载人、超速超载、无牌行驶、无证驾驶、酒后驾驶。

八、拖拉机上道路行驶时，必须遵守道路交通管理有关规定。

**机库棚安全管理制度**

一、机库棚要做到场地功能分区明确，干净整齐。

二、凡是进入机库棚停放的农机具，必须清洗干净。

三、农机具要有序、定点停放，摆放整齐，通道顺畅。

四、作业季节结束需长时间停放的农机具应清洗、保养、涂油、遮盖。

五、各种车辆和无关人员未经许可不得进入机库棚。

六、防火设备齐全，定期检查是否保持完好状态。

七、机库棚内严禁吸烟，严禁明火。

**油料及油料库安全管理制度**

一、各种油料的性能、标号和分类不同，不能混用。

二、各种油料进出必须使用油料出库单，帐物相符，按规定加油，计量准确，作业车组领取后签名。

三、油料库必须安全可靠，门窗牢固，防火设备齐全，定期检查是否保持完好状态。

四、常年保持油库内外的清洁卫生，不准堆放易燃易爆物品。

五、油库内及油料库周围3 0米内，严禁吸烟，严禁明火。

六、车辆加油时要熄火。

**农机配件库安全管理制度**

一、建立材料和零配件台帐，定期盘点，减少误差。

二、库内要通气良好，地面干燥，零件、材料、部件都要定区、定位、定架、定箱。清洁整齐摆放。

三、各种零件、材料要根据保管技术要求合理保管。定期维修，做到勤检查，勤整理、勤涂油，不潮湿、不腐蚀、不生锈、不变形、不丢失。

四、配件库内要灭火工具齐全、有效，严禁吸烟，严禁用火。

五、要注意排查各类隐患，发现隐患及时处理。