**安全检查制度**

一、企业单位对生产中的安全工作，除进行经常的检查外，每年还应该定期或不定期地进行2～4次群众性的检查，这种检查包括普遍性检查、专业性检查和季节性检查，这几种检查可以结合进行。

1、企业单位安全生产检查由企业负责人总负责，安全生产管理部门组织，企业安全管理部门具体实施。

2、定期检查时间：公司应要经常性开展安全隐患排查；每季度定期开展综合大检查，项目部应每周开展安全检查，班组长、班组兼职安全员班前对施工现场、作业场所、工具设备进行检查，班中验证考核，发现问题立即整改。

3、日常检查：项目安全员每日的工作情况（每天的安全日志、工作记事）；班组长、班组兼职安全员对班组作业人员作业进行的巡视、检查。

4、专业性检查：可突出专业的特点，如施工用电、机械设备等组织的专业性专项检查。

5、季节性检查（节假日、冬雨期）：可突出季节性的特点，如雨期安全检查，应以防漏电、防触电、防雷击、防坍塌、防倾倒为重点的检查；冬期安全检查应以防火灾、防触电、防煤气中毒为重点的检查。

6、危险作业施工过程的作业安全监控与检查：由项目安全监控员组织实施的项目危险作业施工过程的作业安全监控、监督与检查；针对在危险作业过程中发现的安全隐患或“三违”作业及时解决或纠正。

7、施工生产指挥人员每天在工地指挥生产的同时，检查和解决的安全问题，不能替代正式的安全检查工作。

8、施工企业安全生产条件的检查与评价，安全生产保障资金的预提、使用、管理等情况，也必须纳入检查的有效范围内。安全生产条件是指满足安全生产的各种因素及其结合。

9、安全检查要讲科学、讲效果，做到标准化、规范化。

二、开展安全生产检查，必须明确目的、要求和具体计划，并且必须建立由企业领导负责、有关人员参加的安全生产检查组织，以加强领导，做好这项工作。

1、安全检查的内容：查思想、查制度、查管理、查领导、查违章、查隐患。

2、安全检查的注意事项：

（1）应明确检查内容、标准及要求；

（2）要对重点项目、关键部位进行重点检查；

（3）对检查结果要有详细的记录；

（4）检查后要进行认真、全面的系统分析，进行定性、定量的安全评价；

（5）安全检查中对违反施工安全技术标准和操作规程的行为，要及时制止和纠正，并举一反三；

（6）对查出的隐患要定人、定时间、定措施进行整改；

（7）检查后应按企业有关规定，及时兑现奖惩措施。

三、安全生产检查应该始终贯彻领导与群众相结合的原则，边检查、边改进，并且及时总结和推广经验，抓好典型。

四、对查出的隐患不能立即整改的，要建立登记、整改、检查、销项制度。要制定整改计划，定人、定措施、定经费、定完成日期。在隐患没有消除前，必须采取可靠的防护措施，如有危及人身安全的紧急险情，应立即停止施工作业。

四川盛业建筑工程有限公司

日 期：2023-1-18