**阆中市二龙长宝页岩砖厂**

安全生产检查制度

一 总则

为加强安全生产监督管理，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，督促各部门、班组认真执行安全生产法律、法规，及时纠正安全生产违法违规行为，排查和消除事故隐患，不断提高安全生产管理水平，有效防范和减少各类事故发生。

二 引用/应用标准

《中华人民共和国安全生产法》

三 定义

事故隐患：指各单位在生产经营活动中存在不符合安全生产法律、法规、规章、标准及规范、安全生产管理制度的规定或者本砖厂的相关操作规程，可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的有害因素和管理上的缺陷等。

四 职责

（1）企业法人：负责对安全大检查进行组织，审阅安全生产检查相关内容，并审批相关措施。

（2）安全负责人：对安全生产检查进行组织和领导，审阅检查方案及实施内容，对存在的隐患进行整改，督促相关部门、班组做好日常安全检查。

（3）安全管理员：制定安全生产检查内容和方案，保证检查过程中的财力、物力、技术资料等。

（4）班组：协组厂领导的每一次安全检查。

五 管理内容

（1）安全检查的的内容

①查思想：查对安全生产的认识是否正确；查安全生产的责任心是否强；查对忽视安全生产的思想和行为是否敢于斗争。

②查制度：查安全生产制度的建立和健全情况；是否有无违章作业情况；查安全生产制度的执行情况，有无违章冒险作业现象。

③查纪律：查岗位上劳动纪律的执行情况，有没有擅自离开岗位、做与生产无关的事情。

④查领导：领导是否把安全生产摆到议事日程；对安全生产成绩显著的员工是否做到及时表扬和奖励；对忽视安全生产造成事故的责任者是否进行严肃处理；生产与安全是否做到了“五同时”。

⑤查隐患：是否做到了文明、安全生产；每台设备是否都有安全装置；在建工程有无不安全因素；平台、栏杆是否安全可靠等。

⑥安全生产检查分类：日常检查、巡回检查、例行检查、专项检查、综合检查等。

⑦检查方法：可采取交谈、查资料、查现场、开座谈会、询问等多种方式进行，可采取安全检查记录或安全检查表形成记录。

⑧检查人员的要求：对执行检查人员应当进行培训，主要包括危害识别、危害分类、有效的补救技术、报告要求等，对不同种检查应当制定具有针对性的安全检查表。

⑨日常检查及相关内容由班组、安全管理人员进行。

（2）频率：班组开展班前检查，安全管理员每天对其进行检查。

（3）根据砖厂制定的安全检查表进行。巡回检查及相关内容由安全管理人员进行。频率：每周一次，可结合日常检查进行。检查内容：

①识别并纠正不当的可能导致伤害的作业环境。

②识别并纠正不当的可能导致伤害的行为。

③识别不安全的设备、设施与工具。

④识别员工对个体防护用品的依从情况。

⑤识别人机工效的需求。

⑥识别纠正与预防行动的效力。

（4）例行检查及相关内容，由安委会成员进行。频率：每月进行一次。检查内容：

①为实施标准化系统所提供的组织保障情况。

②规章制度的执行情况。

③安全检查与纠正措施的执行情况。

④员工参与标准化系统活动情况。

⑤应急响应的准备与演练习情况。

⑥法律法规与其他要求的遵守情况。

⑦员工的安全行为状况。

（5）专项检查及相关内容由法人、技术人员进行。频率：每月进行一次。检查内容：

①边坡检查。

②运输系统检查。

③排水系统检查。

④防尘设施检查。

⑤应急救援体系检查。

⑥机械安全装置检查。

⑨受法律法规约束的其他设备及建筑物检查。

（6） 综合检查及相关内容由砖厂安全科组织进行。频率：春节、五一节、中秋节、国庆节、元旦节等，临时需要时应根据实际情况进行调整或增加。检查内容：

①节假日检查：应根据实际需要作相关调整，结合日常、专业检查一起进行。

②主管部门布置的安全大检查

（7） 对检查过程中发现的问题，应当作好相关记录，对检查的情况进行通报并报总经理审批。

（8） 检查要逐步采用现代的、科学的方法和手段。

（9） 检查必须深入现场，不能走马观花。

（10） 对检查出的隐患，制定整改治理方案，明确责任人和整改期限，安全管理员应当对整改情况进行督促和排查，跟踪验证完成情况。

六 附则

(1)本制度由安全科负责解释。

(2)本制度从发布之日起正式实施