**四川嘉瑞源实业有限公司**

**质量、环境、职业健康安全一体化**

**作业文件**

**依据 GB/T19001—2016 idt ISO9001:2015**

**GB/T24001—2016 idt ISO14001:2015**

**GB/T28001—2011 idt OHSAS18001:2007**

文件名称：**消防安全管理制度**

拟制/日期 文件编号 JRY/QEHS-GAN09 -2018

审核/日期 版 号 0/A

批准/日期 受控状态

生效日期 2018年1月10日

1、消防安全工作要以“预防为主，防消结合”为方针，认真贯彻《中华人民共和国消防法》，加强防火安全工作。

2、防火安全工作要本着“谁主管，谁负责”的原则，逐级落实责任制。

3、公司总经理为消防安全管理第一责任人，必须对消防安全负全面责任。

4、成立义务消防队，当发生火警火灾时，必须立即组织进行抢救工作。

5、对消防安全防护器材， 应定期检测、检查及维护保养，确保随时完好备用。

6、公司总经理职责：

（1）负责本公司的防火安全工作，执行公司有关指示和规定。

（2）必须认真贯彻执行国家《消防法》及有关规定，在计划、布置、检查、总结、评比工作的同时评比防火安全工作。

（3）经常采用各种形式向员工进行防火宣传教育，普及和提高防火安全知识。

（4）研究和布置本公司的防火安全工作，定期进行检查。

（5）对一切危及防火安全的现象和行为，采取有效的制止措施。

（6）定期对员工宿舍进行检查。

（7）定期组织公司员工进行消防演练。

（8）针对不同重点部位制定消防预案。

7、公司员工职责：

（1）熟悉本部门的重点防火区域及火灾易发区域，定期巡视并熟知消防预案。

（2）严禁在车库、库房、机房及有易燃、易爆物的场所为电动自行车充电。

（3）员工宿舍内严禁使用电热器具，室内供电整齐规范，不允许超负荷使用电器，不允许私搭乱接电线，做到人走灯关，从插座拔掉所有用电设备。

8、义务消防队职责：

（1）组织义务消防队员。

（2）义务消防队根据工作情况，下设疏散、抢救、警卫、灭火等小组。

（3）义务消防队定期进行消防义务学习训练、召开消防灭火演习。

（4）义务消防队要管理好灭火器材和作好本岗位的防火工作。

（5）义务消防队成员对本单位不符合防火安全的现象，有权向主管负责人提出建议和批评。

9、消防值班人员职责

（1）[消防控制室](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E6%B6%88%E9%98%B2%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%AE%A4&fr=qb_search_exp&ie=utf8)必须实行每日24小时专人值班制度。

（2）[消防控制室](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E6%B6%88%E9%98%B2%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%AE%A4&fr=qb_search_exp&ie=utf8)的日常管理应符合《建筑[消防设施](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E6%B6%88%E9%98%B2%E8%AE%BE%E6%96%BD&fr=qb_search_exp&ie=utf8)的维护管理》的有关要求。  
（3）消防控制室应确保[火灾自动报警系统](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E7%81%AB%E7%81%BE%E8%87%AA%E5%8A%A8%E6%8A%A5%E8%AD%A6%E7%B3%BB%E7%BB%9F&fr=qb_search_exp&ie=utf8)和灭火系统处于正常工作状态。  
（4）消防控制室应确保高位[消防水箱](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E6%B6%88%E9%98%B2%E6%B0%B4%E7%AE%B1&fr=qb_search_exp&ie=utf8)、[消防水池](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E6%B6%88%E9%98%B2%E6%B0%B4%E6%B1%A0&fr=qb_search_exp&ie=utf8)、气压水罐等消防储水设施水量充足；确保[消防泵](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E6%B6%88%E9%98%B2%E6%B3%B5&fr=qb_search_exp&ie=utf8)出水管阀门、[自动喷水灭火系统](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%96%B7%E6%B0%B4%E7%81%AD%E7%81%AB%E7%B3%BB%E7%BB%9F&fr=qb_search_exp&ie=utf8)管道上的阀门常开；确保[消防水泵](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E6%B6%88%E9%98%B2%E6%B0%B4%E6%B3%B5&fr=qb_search_exp&ie=utf8)、防[排烟风机](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E6%8E%92%E7%83%9F%E9%A3%8E%E6%9C%BA&fr=qb_search_exp&ie=utf8)、[防火卷帘](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E9%98%B2%E7%81%AB%E5%8D%B7%E5%B8%98&fr=qb_search_exp&ie=utf8)等消防用电设备的[配电柜](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E9%85%8D%E7%94%B5%E6%9F%9C&fr=qb_search_exp&ie=utf8)开关处于自动（接通）位置。  
（5）接到火灾警报后，消防控制室必须立即以最快方式确认。  
（6）火灾确认后，消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态（处于自动状态的除外），同时请示公司领导是否拨打“119”[火警电话](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E7%81%AB%E8%AD%A6%E7%94%B5%E8%AF%9D&fr=qb_search_exp&ie=utf8)报警。  
（7）消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散[预案](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E9%A2%84%E6%A1%88&fr=qb_search_exp&ie=utf8)，并应同时报告[单位负责人](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E5%8D%95%E4%BD%8D%E8%B4%9F%E8%B4%A3%E4%BA%BA&fr=qb_search_exp&ie=utf8)。

10、严格执行动火制度和禁止办公区、库房区吸烟的规定。

11、公司内严禁动用明火，如因工作需要动用明火（如电气焊）时，应严格按公司要求，填写动火证，批准后方可作业。

12、在动火区动火时，必须遵守下列规定：

（1）在动火中发现不安全苗头，立即停止作业。

（2）不符合动火审批手续和违反动火的作业，立即责令停止作业。

13、 电气设备及其线路的管理：

（1）电气设备和线路的安装、检修必须由专职电工操作。

（2）电气设备必须设有安全的接地装置和有可熔保险器，或自动控制器，严禁使用不符合安全要求的保险装置；严禁超负荷用电。

（3）变压器、电动机、配电室等电气设施和部位，要经常检查维修，严格控制温度、保持清洁、不得在附近存放易燃易爆物品。

14、加强易燃易爆危险品在储存、运输、使用等各个环节中的安全管理。

15、焊接作业的安全防火标准

（1）焊接工作要符合标准，焊枪的风、气门要严密可靠，氧气减压压力表要灵敏有效。

（2）乙炔和氧气瓶要分开存放，其距离不得少于5米，距离明火不得少于10米。

16、电弧焊接（电焊）工具设备要符合标准

（1）电焊机电源要设独立电闸。

（2）焊工作业，在地面上施焊时，应穿绝缘鞋或站在绝缘处，在潮湿的工地或地沟、槽罐内要穿绝缘胶鞋，并站在备好的绝缘板上。

17、禁止在公司焚烧杂草、垃圾。

18、火灾事故的抢救原则

（1）报警早，损失小，报警要沉着冷静，及时，准确。

（2）边报警，边抢救，要及时扑灭初起之火。

（3）先控制，后抢救，应首先切断可燃烧的来源。

（4）先救人，后救物，应贯彻执行救人重于灭火的原则。

（5）防中毒，防窒息，正确选用灭火剂，尽可能站在上风向，必要时要带面具。

（6）听指挥，莫惊慌，计划周密，互相配合，积极主动。

（7）现场指挥人员必须沉着、冷静，正确判断。

19、四懂四会四个能力的具体执行：

**（1）四懂**

* **懂本岗位的火灾危险性**

①防止触电； ②防止引起火灾；③可燃、易燃品、火源。

* **懂预防火灾的措施**

①加强对可燃物质的管理； ②管理和控制好各种火源； ③加强电气设备及其线路的管理； ④易燃易爆场所应有足够的、适用的消防设施，并要经常检查，做到会用、有效。

* **懂灭火方法**

①冷却灭火方法； ②隔离灭火方法； ③窒息灭火方法； ④抑制灭火方法。

* **懂逃生方法**

①自救逃生时要熟悉周围环境，要迅速撤离火场；

②紧急疏散时要保证通道不堵塞，确保逃生路线畅通；

③紧急疏散时要听从指挥，保证有秩序的尽快撤离；

④当发生意外时，要大声呼喊他人，不要拖延时间，以便及时得救，也不要贪婪财物；

⑤要学会自我保护，尽量保持低姿势匍匐前进，用湿毛巾捂住嘴鼻；

⑥保持镇定，就地取材，用窗帘、床单自制绳索，安全逃生；

⑦逃生时要直奔通道，不要进入电梯，防止被关在电梯内；

⑧当烟火封住逃生的道路时，要关闭门窗，用湿毛巾塞住门窗缝隙，防止烟雾侵入房间；

⑨当身上的衣物着火时，不要惊慌乱跑，就地打滚，将火苗压住；

⑩当没有办法逃生时，要及时向外呼喊求救，以便迅速的逃离困境。

**（2）四会**

* **会报警**

①大声呼喊报警，使用手动报警设备报警；

②如使用专用电话、[手动报警按钮](http://baike.baidu.com/view/1690529.htm)；

③拨打119火警电话，向当地[公安](http://baike.baidu.com/view/4685.htm)消防机构报警。

报警越早，损失越小。使用座机、手机拨打“119” 必须讲清以下内容：

火灾发生的单位或个人详细地址（街道、门牌号、楼层等）

起火物质（燃烧物）是什么

火势情况（如只见冒烟，有火光，火势凶猛，燃烧了几间屋或几层楼等）

报警人姓名和电话号码。

* **会使用消防器材**

各种手提式灭火器的操作方法简称为：一拔 拔掉保险销，二握 握住喷管喷头，三压 压下握把，四准 对准火焰根部即可。

* **会扑救初期火灾**

在扑救初期火灾时，必须遵循：先控制后消灭，救人第一，先重点后一般的原则。

* **会组织人员疏散逃生**

①按疏散预案组织人员疏散； ②酌情通报情况，防止混乱； ③分组实施引导

**（3）四个能力建设标准****：**

* **检查和消除火灾隐患能力**

单位应建立防火检查、巡查队伍

单位[消防安全责任人](http://baike.baidu.com/view/1984455.htm)、消防安全管理人每月至少组织一次防火检查

单位实行每日防火巡查，并建立巡查记录

部门负责人每周至少开展一次防火检查

员工每天班前、班后进行本岗位防火检查

做到“十查十禁”

一查设施器材 禁损坏挪用

二查通道出口 禁封闭堵塞

三查照明指示 禁遮挡损坏

四查装饰装修 禁易燃可燃

五查电器线路 禁私搭乱接

六查用电设备 禁违章使用

七查吸烟用火 禁擅用明火

八查场所人员 禁[超员](http://baike.baidu.com/view/3274758.htm)脱岗

九查物品存放 禁违规存储

十查人员住宿 禁三合一体

* **扑救初期火灾能力**

单位应建立两支队伍（灭火第一战斗力量队伍、灭火第二战斗力量队伍）

发现火灾后，起火部位员工1分钟内形成灭火第一战斗力量

掌握“三”原则：

距起火点近的员工负责利用灭火器和室内消火栓灭火

距电话或火灾报警点近的员工负责报警

距安全通道或出口近的员工负责引导人员疏散

火灾确认后，单位3分钟内形成灭火第二战斗力量

通讯联络组—通知员工赶赴火场，消防队报警、保障火场通讯联络

灭火行动组—利用本单位消防器材设备灭火

疏散引导组—组织引导现场人员有序疏散

安全维护组—抢救护送受伤人员

现场警戒组—维持火场秩序

* **组织引导人员疏散逃生能力**

消防安全责任人、消防安全管理人和员工要做到“四熟悉”：

熟悉本单位疏散逃生路线

熟悉引导人员疏散程序

熟悉遇难逃生设施使用方法

熟悉火场逃生基本知识

第一诀：熟悉环境 牢记出口

第二诀：保持镇静 迅速疏散

第三诀：正确引导 有序疏散

第四诀：不入险地 不恋财物

第五诀：简易防护 蒙鼻匍匐

第六诀：善用通道 莫入电梯

第七诀：火已及身 切勿惊恐

第八诀：避难场所 固守待援

第九诀：发出信号 请求救援

第十诀：缓降逃生 滑绳自救

* **消防安全知识宣传教育培训能力**

消防安全责任人、消防安全管理人和员工要做到“六掌握” ：

掌握消防法律法规和安全操作规程

掌握本单位、岗位火灾急险性和防火措施

掌握消防设施器材使用方法

掌握报警、灭火及疏散逃生技能

掌握安全疏散线路及引导疏散的程序方法

掌握灭火应急疏散预案内容及操作程序

员工上岗、转岗均应经岗位消防安全培训合格，在岗人员每年进行一次消防安全教育培训 。