消防应急预案

单位名称： 南充市明明车业有限责任公司明明汽修厂

预案版本号： 2015-5

实施日期： 2015年5月5日

预案修订： 2023年2月22日

**明明汽修厂消防应急预案**

**为做好企业的消防工作，确保所以工作人员的生命财产安全，落实消防公的“以防为主，防消结合”的基本原则，应付突发的火灾事故，特制定本预案：**

1. **组织机构**

**组 长：刘晓明（厂 长）**

**副组长：邹 明（副厂长）**

**成 员：邓玉梅、李国明、阳活勤、张明鹏、刘淳**

**二、报警和接处警程序**

**1、报警监控中心（保安室）必须配备火警电话，值班人员要坚守工作岗位，对企业的重点要害部位进行全方位24小时监控。**

**2、监控中心（保安室）收到监控区的火警信号及火警电话后，应立即用对讲机通知值班人员、巡逻员赶赴现场，并电话通知值班领导。**

**3、值班室必须配备必要的救灾设施。值班人员赶赴现场后，如未发生火灾，应查明警示信号的报警原因，并做详细记录。**

**4、有火灾发生，应根据火情，立即拨打“119”报告消防队，并将信息反馈监控报警中心，同时进行灭火及疏散工作。**

**5、监控中心根据火灾情况，调集有关人员启动灭火和应急预案。**

**三、应急疏散的组织程序与措施**

**1、为使灭火和应急疏散预案顺利进行，保卫科应加强日常性**

**检查，确保消防通道畅通。**

**2、公共聚集场所(人员相对集中的场所)应保持消防通道畅通，出入口有明显标志，消防通道及安全门不能锁闭，珑散路线有明显的引导围例。**

**3、火灾发生时，疏散引导人员应迅速赶赴火场，利用应急广播指挥人群有组织地疏散。**

**4、疏散路线尽量简捷，就近安排，走道内应设疏散指示。**

**5、疏散引导组工作人员要分工明确，统一指挥。**

**四、扑救一般初级火灾的程序和措施**

**1、当火灾发生时要沉着冷静，采用适当的方法组织灭火、疏散.**

**2、对于能立即扑灭的火灾要抓住战机，迅速消灭。**

**3、对于不能立即扑灭的火灾，要先控制火势的蔓延，再开展全面扑救.**

**4、火灾扑救要服从火场临时指挥员的统一指挥，分工明确，密切配合.**

**5、当消防人员赶到后，临时指挥员应将火场现场情况报告消防人员，并服从消防人员统一指挥，配合消防队实施灭火、疏散工作。**

**6、火灾扑教完毕，保卫部门要积极协助公安消防部门调查火**

**灾原因，落实“三不放过”原则，处理火灾事故，**

**五、通信联络，安全防护救护的程序和措施**

**1.所有参加灭火与庄息疏数工作的工作人员应打开通信工具，**

**确保通讯畅通，服从通信联络组长的调遣。**

**2、教灾小组成员应在火场待命。**

**3、 医务室人员在现场及时教治火场受伤人员，必要时与地方医院联系救治工作。、应调集车辆，确保交通畅通。**

**5、指定专人对被抢救、转移的物资进行登记、保管，对火灾损失情况协同有关部门进行清理登记，**

**六、日常工作:**

**1、落实消防责任制，宣传消防知识，提高员工消防意识。**

**2、每年应保证1-2次消防演习。**

**3、定期检查、维护消防设施。**

**附件**

1. **应急救援机构联系方式**
2. **应急物资清单**
3. **消防通道平面图**

**附件1**

**应急救援机构联系方式**

**应急救援组织机构外部单位名单及联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **单位** | **联系方式** |
| **1** | **仪陇县人民政府** | **0817-7215916** |
| **2** | **仪陇县安监局** | **0817-7222203** |
| **3** | **仪陇县环保局** | **0817-7216196** |
| **4** | **消防** | **119** |
| **5** | **急救** | **120** |
| **6** | **公安** | **110** |

**应急救援小组联系方式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **联系方式** | **姓名** | **联系方式** |
| **刘晓明** | **15808175678** |  |  |
| **邹 明** | **13438776883** |  |  |
| **邓玉梅** | **15881777101** |  |  |
| **李国民** | **15181773311** |  |  |
| **张明鹏** | **18666513908** |  |  |
| **阳活勤** | **15182994118** |  |  |
| **刘 淳** | **17726321576** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**附件2**

**应急物资清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **数量** | **存放位置** | **管理责任人** |
| **1** | **干粉灭火器8kg** | **14只** | **维修区、库房** | **邹明** |
| **2** | **干粉灭火器35kg** | **1只** | **危废储贮存间外** | **邹明** |
| **3** | **消防水池+水枪** | **1套** | **危废储贮存间外** | **邹明** |
| **4** | **消防沙池** | **1个** | **危废储贮存间外** | **邹明** |
| **5** | **服务救援车** | **3辆** | **厂区** | **邹明** |
| **6** | **叉车** | **1台** | **厂区** | **邹明** |
| **7** | **铁锹** | **6把** | **消防沙池、厂区** | **邹明** |
| **8** | **工具包** | **1套** | **库房** | **邹明** |
| **9** | **手电筒** | **2只** | **库房** | **邹明** |
| **10** | **急救包** | **1包** | **库房** | **邹明** |
| **11** | **安全帽** | **2个** | **库房** | **邹明** |
| **12** | **反光背心** | **10件** | **库房** | **邹明** |
| **13** | **防毒口罩** | **10只** | **库房** | **邹明** |
| **14** | **护目镜** | **4只** | **库房** | **邹明** |
| **15** | **防护手套** | **10双** | **库房** | **邹明** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附件4

消防通道平面图

卫生间

维 修 区

危废贮存间

维

修

区

地沟

地沟

停

车

场

待

修

区

车

辆

竣

工

检

测

线

地沟

消防通道

配库件 房

停 车 场

办 公 楼

大 门

潆 新 路

注：白色区域为消防应急疏散通道