电梯故障应急预案措施

 1、故障电梯轿厢地面距门槛小于500MM时，可打开厅门和轿厢门解救被困人员：

 2、故障电梯轿厢地面距门槛大于500MM时，抢修人员迅速到达电梯机房实施盘车救援：

 3、遇有其它复杂情况，如安全钳已动作或钢丝绳移位等，应由电梯公司专业人员处理：

 4、对救出的被困人员进行安抚，并了解其身体状况，对身体不适或受伤者要及时进行救治：

 5、救出被困人员后，设置停止使用标识并进行故障的抢修：

6、如电梯修复时间较长，应在建筑区划内显著位置以书面形式告知相关业主、使用人，并禁止使用故障电梯：

7、故障排除后，对事故进行详细记录，分析总结原因，以书面形式报告相关负责人。