雨、污水管及排水管网堵塞应急措施

1. 服务中心接报后，立即关闭相关水源，进行抢修；
2. 切断水源而引起住户断水，服务中心接报后，立即通知

住户，或在区划内张贴通知；

1. 人员利用沙包阻止水势蔓延到其它地方；
2. 漏水地区的电梯未进水，将电梯升高并暂停使用，如果

已进水，则将电梯电源关闭，禁止进入，待现场清理后再检查电梯；

1. 环境、绿化维护处处理积水，清理现场。