**安全管理人员日常安全检查表**

检查部门： 　　　　　 　　　　　 检查人员： 　 检查日期：

|  |  |
| --- | --- |
| 目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 |
| 要求 | 按照《安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。 |
| 内容 | 见检查项目 |
| 计划 | 每月一次 |
| 序号 | 单元 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 存在的问题 | 整改措施 |
| 1 | 现场管理 | 1、路面卫生 | 无尘土、无纸屑 | 现场检查、及时清理 |  |  |  |
| 2、粉尘、噪声 | 粉尘、噪声是否有控制措施 | 现场检查 |  |  |  |
| 3、现场卫生 | 干净整齐，工具器材摆放有序 | 现场检查、整改处理 |  |  |  |
| 4、警示标志 | 警示标志是否完好齐全 | 现场检查 |  |  |  |
| 5、电气设备和线路的安装架设 | 是否符合相关技术规范 | 现场检查、整改处理 |  |  |  |
| 6、机械设备安全防护装置 | 是否安装并完好有效 | 现场检查、整改处理 |  |  |  |
| 2 | 安全设施 | 1、阀门、管道完好情况 | 是否完好 | 现场检查、及时更换 |  |  |  |
| 2、消防箱、灭火器完好情况 | 是否完好 | 现场检查、整改落实 |  |  |  |
| 3、水枪、水带、扳手、消火栓 | 是否完好、有无损坏 | 现场检查、落实更换 |  |  |  |
| 4、设施编号、责任落实 | 专人负责、定期检查 | 设置标签、落实责任人 |  |  |  |
| 5、压力表 | 压力是否正常、标明上下限 | 现场检查、保证完好 |  |  |  |
| 6、易燃（有毒）报警仪及安全联锁设施 | 报警灵敏、专人负责、定期检查 | 不定期检查 |  |  |  |
| 7、其他防护装置 | 避雷设施完好、测报仪显示正常、静电接地完好、其他防护装置完好 | 现场检查、落实整改 |  |  |  |
|  3 | 劳动纪律 | 1、劳保用品穿戴 | 各类劳保穿戴符合公司安全要求 | 现场检查 |  |  |  |
| 2、抽烟、喝酒 | 严禁酒后上班、生产区域严禁吸烟 | 不定期检查、随时抽查 |  |  |  |
| 3、离岗、串岗 | 禁止离岗、串岗 | 现场检查、随时抽查 |  |  |  |
| 4、干与生产无关的事 | 在上班期间严禁干与生产无关的事 | 现场检查 |  |  |  |
| 4 | 设备运行 | 1、设备责任制 | 设备实行承包管理 | 检查设备标签、台账 |  |  |  |
| 2、设备卫生 | 无粉尘、无油污 | 现场检查，整改落实 |  |  |  |
| 3、设备润滑保养 | 设备实行承包管理 | 现场检查落实 |  |  |  |
| 4、跑、冒、滴、漏 | 设备无漏点、无异声 | 检查落实、及时处理 |  |  |  |
| 5 | 三违现象 | 1、违章指挥 | 无违章指挥现象 | 各级检查 |  |  |  |
| 2、违章作业 | 制止他人违章、杜绝自己违章 | 现场检查 |  |  |  |
| 3、违反劳动纪律 | 无睡岗、串岗、抽烟等违反劳动纪律现象 | 现场检查 |  |  |  |
| 检查与责任制挂钩记录 |  |