|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **站日常安全隐患检查记录表** |  |  |  |  |  |  |
| **检查部位** | **序号** | **检查内容** | **检查标准** | **问题情况** | **整改完成情况** | **整改责任人** |
| 前庭 | 1 | 员工行为 | 劳动纪律符合规定 |  |  |  |
|  | 2 | 现场安全 | 无“三违”行为 |  |  |  |
|  | 3 | 加油场地 | 无油污、无烟蒂、警示牌完好 |  |  |  |
|  | 4 | 消防器材 | 数量齐全、压力正常、位置正确、卫生良好 |  |  |  |
|  | 5 | 加油机 | 外观完好无油污、加油枪无故障、视油器无气泡杂质、计量器显示清晰，内部完好 |  |  |  |
|  | 6 | 照明灯具 | 照度正常、符合防爆要求 |  |  |  |
|  | 7 | 罩棚 | 无漏水、无开裂、无材料脱落 |  |  |  |
| 油罐区 | 1 | 罐区 | 罐区干净无杂质、无易燃物、无明显油气 |  |  |  |
|  | 2 | 操作井 | 无积水、油污、杂质、无明显油气味、无裂损、无锈蚀、无渗漏，跨接完好，计量口密 |  |  |  |
|  | 3 | 通气管 | 安装牢固、阻火器无油污、管线无腐蚀损坏 |  |  |  |
|  | 4 | 卸油区 | 干净无油污和明显的油气味、卸油口密闭管线完好、开关灵活、无渗漏、无腐蚀 |  |  |  |
|  | 5 | 消防器材 | 数量齐全、压力正常、位置正确、卫生良好 |  |  |  |
|  | 6 | 静电报警器 | 接头紧固、完好有效 |  |  |  |
|  | 7 | 人体静电释放桩 | 完好、有效 |  |  |  |
|  | 8 | 潜油泵 |  |  |  |  |
|  | 9 | 油气回收 | 无异常声音、无渗漏、无油气味 |  |  |  |
|  | 10 | 油罐 | 无明显上浮和下沉 |  |  |  |
| 办公区域/生活区 | 1 | 视频监控 | 各摄像头对准制作位置，视频显示清晰 |  |  |  |
|  | 2 | 电器、线路  | 无超负荷使用、无私拉乱接、无电烧痕迹 |  |  |  |
|  | 3 | 消防器材 | 数量齐全、压力正常、位置正确、卫生良好 |  |  |  |
| 电器设备 | 1 | 开关柜 | 开关完整牢固、线路无搭连、无乱接 |  |  |  |
|  | 2 | 配电柜 | 仪表完好准确、线路规则有序，继电器动作灵活，接地保护设施有效完好、无烧结 |  |  |  |
|  | 3 | 发电机 | 安装牢固、无渗漏、皮带无松动、机油、冷却水充足 |  |  |  |
|  | 4 | 消防器材 | 是否配备C02灭火器，对否定期保养 |  |  |  |
|  环保 | 1 | 隔油池 | 无开裂、无明显浮油、杂物 |  |  |  |
|  | 2 | 卫生间 | 设施设备安全、地面不湿滑、定时是否巡检 |  |  |  |