四川泛亚爆破工程有限公司

安全检查表

（日常）

**年度**

四川泛亚爆破工程有限公司

**检查日期： 年 月 日 检查人**：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **检 查 内 容** | | **检查结果** | | **整改落实情况及建议** |
| 1 | 是否按规定对外来人员及车辆出入进行危险性安全告知、应急要求、检查、登记？ | 是□ | 否□ |  |
| 2 | 库房门开关是否实行双人双锁，必要时回放视频？ | 是□ | 否□ |  |
| 3 | 民爆物品流向登记是否清楚及账卡物是否相符？ | 是□ | 否□ |  |
| 4 | 库区内守护人员是否到位，巡逻、巡更、值守等是否按规定执行？ | 是□ | 否□ |  |
| 5 | 技防报警设施是否正常有效运行? | 是□ | 否□ |  |
| 6 | 视频监控画面是否清楚，影像资料能否满足视频储存要求？ | 是□ | 否□ |  |
| 7 | 是否做好对防护犬只管理工作？ | 是□ | 否□ |  |
| 8 | 进入库区所有人员是否按规定正确穿戴劳动保护用品？ | 是□ | 否□ |  |
| 9 | 防护土堤及围墙边坡是否稳定？ | 是□ | 否□ |  |
| 10 | 库房门窗、接地体是否完好？ | 是□ | 否□ |  |
| 11 | 民爆物品堆放是否符合规范？库房内温度、湿度控制是否规范并记录？ | 是□ | 否□ |  |
| 12 | 防雷防静电设施是否有锈蚀、松动、脱落现象？ | 是□ | 否□ |  |
| 13 | 消防设施设备是否齐备完好有效、消防水池蓄水量是否达到规定要求、消防通道是否畅通？ | 是□ | 否□ |  |
| 14 | 仓库标识标牌、警示标示是否完好？ | 是□ | 否□ |  |
| 15 | 装卸作业人员是否按规范操作？ | 是□ | 否□ |  |
| 16 | 定员定量定置管理是否按规范要求执行？ | 是□ | 否□ |  |
| 17 | 库区外安全距离无变化？ | 是□ | 否□ |  |
| 18 | 库区是否存在其他安全隐患？ | 是□ | 否□ |  |
| 记录说明 | 1、专职安全员、库房主管（兼职安全员）每日对储存库区相关安全管理工作应逐项检查，符合要求打“√”，不符合要求打 “×”。  2、发现问题或隐患，应在第一时间进行现场整改；不能现场整改的应及时上报公司安全总监，并填写清楚整改落实情况及建议。  3、检查完成后，在 “检查人”处签字。 | | | |