金牌网吧消防安全疏散设施的定期检查清单

|  |  |
| --- | --- |
| **行业类别** | **责任清单** |
| **网吧** | **1、安全疏散设施包括疏散通道、安全出口、疏散楼梯、防火门、防火卷帘门、疏散指示、应急照明灯具等设施。应按照有关规范配备相应数量的消防安全疏散设施，并建档管理。 每日对安全疏散设施进行巡查，发现有以下问题的，应立即整改。 (1)、占用疏散通道。****(2)、堵塞安全出口****(3)、锁闭疏散门****(4)、在疏散楼梯上堆放物品****(5)、破坏、覆盖、挪用疏散指示标示、应急照明灯具。****2、对疏散指示和应急照明灯具的性能进行检测，发现故障及时更换或维修。****3、每月对防火卷帘门和防火门的开启情况进行检査，发现开启不灵活、闭门器损坏等故障及时维修****4、每月进行一次电源切换试验，以检测疏散指示和应急照明的完好率，并根据实际情况进行调整。** |